CS-Engine-Konfiguration

⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Siedlungsentwässerung

Menüpunkt: Simulation > CS-Engine-Konfiguration
Handbuch: MIKE+ Collection System User Guide, section 9.6 Controlling the LTS computations
Handbuch: MIKE 1D Reference Manual, section D.3 dhiapp.ini File Settings

Einleitung

Diese Konfiguration enthält sehr spezielle Einstellungen, welche die normale Benutzeroberfläche überfrachten würden. In MIKE URBAN classic waren ähnliche Einstellungen in der Datei dhiapp.ini gespeichert, allerdings bestand die Gefahr, dass die Datei bei der Weitergabe oder Archivierung des Projekts übersehen wird.

Daher sind diese speziellen Einstellungen nun Teil der Projektdatenbank.

Einstellungen aus früheren Projekten können aus der dhiapp.ini geladen werden.

Konfigurationselemente

General

Parameter	Erklärung
MAX_LOG_FILE	Maximum number of backups of html error log file. Log files are rolled over so that older log files are kept. This is the maximum number of old log files that are stored. (Default = 3)

MIKE1DHD

Bereich	Parameter	Erklärung
BRANCH_MIN_H_ABS
BRANCH_MIN_H_REL
BRANCH_MIN_L
CRS_EXTRAPOLATION	CRS_EXTRAPOLATION=1 (Standardwert): Bei offenen Profilen bricht die Modellierung ab, sobald links oder rechts der höchste Stützpunkt erreicht ist. CRS_EXTRAPOLATION=2: Bei offenen Profilen wird der Profilverlauf nach oben hin extrapoliert gemäß den beiden nachstehenden Parametern.
CRS_EXTRAPOLATION_ANGLE	CRS_EXTRAPOLATION_ANGLE=90.0 bedeutet, dass der Winkel zwischen Horizontaler und der Verlängerung der Sonderprofile 90° beträgt, quasi eine senkrechte Wand nach oben.
CRS_EXTRAPOLATION_HEIGHT_FACTOR	CRS_EXTRAPOLATION_HEIGHT_FACTOR=3.0 ist die maximale Höhe der extrapolierten Seiten, ausgedrückt als ein Vielfaches der Höhe des Sonderprofils. Die Höhe ist definiert als die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Stützpunkt des Sonderprofils. Nach Erreichen des Maximums bricht die Simulation ab.
ENHANCED_CONVECTIVE_SUPPRESSION
ENHANCED_FROUDE_EXP
ENHANCED_FROUDE_MAX
FLOODLIMIT
IMPLICIT_ORIFICE
IMPLICIT_PRESSURE_PUMP
IMPLICIT_PUMP
IMPLICIT_VALVE
IMPLICIT_WEIR
LTS	INCLUDE_DTMINMAX_IN JOBLIST	Aktivieren von INCLUDE_DTMINMAX_IN_JOBLIST schreibt den minimalen und maximalen Zeitschritt in jeden Job. Durch nachträgliches Bearbeiten des minimalen und maximalen Zeitschritts können Sie sicherstellen, dass ein schwieriger Job mit kleineren Zeitschritten modelliert wird, als für die restlichen Jobs erforderlich ist. (Standardeinstellung = AUS)
LTS	LTS_DISCHARGE_THRESHOLD	Legt fest, unter welchem Schwellwert ein Durchfluss als vernachlässigbar gilt (Standardwert 1E-13). Kann in Haltungen einen großen Einfluss haben auf die Dauer und die Anzahl der Ereignisse, weil Haltungen nie ganz trocken sein dürfen und daher immer eine geringe Abflussmenge aufweisen.
LTS	LTS_FAILEDJOB_MAX_REDO_COUNT	Anzahl der Versuche, mit der ein fehlgeschlagener Job wiederholt wird (Standard = 1). Siehe auch LTS_FAILEDJOB_TIME_STEP_REDUCTION_FACTOR
LTS	LTS_FAILEDJOB_TIME_STEP_REDUCTION_FACTOR	Verminderung des Zeitschritts, falls ein Job fehlschlägt. (Standard = 0.5)
LTS	LTSJOBLIST_CREATOR_TYPE	TYPE = 0: Berücksichtigt Trockenwetterabfluss (Zuflüsse aus Randbedingungen) nur wenn es regnet. Effizientere Einstellung, wenn die Joblisten-Kriterien auf Niederschlagsabfluss abzielen. TYPE = 1: Berücksichtigt Trockenwetterabfluss (Zuflüsse aus Randbedingungen) auch zwischen den Regenereignissen. Verlangsamt die Erstellung der Jobliste, ist aber wichtig, wenn andere Zuflüsse als Regen eine Rolle spielgen. (Standard = 0)
LTS	LTSJOBLIST_DFSO	EIN: Erstellt eine Zeitserie *JobStartEnd.dfs0, mit Hilfe derer die Lage der Jobs leichter kontrolliert werden kann. (Standard = AUS)
LTS	LTSJOBLIST_INFLOW_TIMESERIES	EIN: Erstellt eine Zeitserie *JobCriterialInflow.dfs0, mit Hilfe derer leichter kontrolliert werden kann, ob die Schwellwerte der Jobs passen. (Standard = AUS)
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_CATCHMENT_DISCHARGE
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_NAM
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_SURFACE
LTS	MINHOURSBETWEENRAINS
NODE_SLOT_WIDTH
NON_RETURN_VALVE_STARTUP_PERIOD
Pipeflow	RESERVOIRHEIGHT	In dieser Tiefe unterhalb Gelände setzt der Trichter an, der den Übergangsbereich des fiktiven Beckens über dem Standardschacht beschreibt. (Standard = 0.25 m)
Pipeflow	RESERVOIRWIDTHFACTOR	Maximalwert des Expansionsfaktors, der das fiktive Becken über dem Standardschacht beschreibt. (Standard = 1000)
RM_CONV_F ACTOR
STRUCTURE_DELHS
STRUCTURE_MAXITERSTRUCT
STRUCTURE_ZETAMIN
THRESHOLD_DEPTH_DELH
TIME_CENTERING_DELTA
VRAINZERO
Pipeflow	WAVE_APPROXIMATION1) seit MIKE+ 2022?	Wave approximation refers to the numerical solution and number of physical terms included in the Momentum equation applied in the Hydrodynamic simulation. When WAVE_APPROXIMATION = FullyDynamic, the fully dynamic solution is applied. It should be used where the inertia of the water body over time and space is important. This is the case for all tidal flow situations and in systems where the water surface slope, the bed slope and the bed resistance forces are small. This solution is tailored to urban networks. When WAVE_APPROXIMATION = FullyDynamicM11, the fully dynamic solution is applied but with adjustments tailored to river applications. When WAVE_APPROXIMATION = FullyDynamicImplicitFriction, the fully dynamic solution is applied but with an implicit treatment of the friction term. When WAVE_APPROXIMATION = FullyDynamicHighOrder, the fully dynamic solution with high order friction is applied. It contains specific high order and upstream centered friction terms in the momentum equation. This modification typically allows simulations to be performed at longer time steps than the ‘Dynamic’ wave approximation. When WAVE_APPROXIMATION = DiffusiveWave, the diffusive wave solution is applied. It is a simplification of the Dynamic wave approximation, assuming there are no inertial forces. It is suitable for backwater analysis, slow propagating flood waves and for cases where the bed resistance forces dominates. It is not suitable for tidal flows. When WAVE_APPROXIMATION = KinematicWave, the kinematic wave solution is applied. It assumes a balance between the friction and gravity forces on the flow. It is suitable for relatively steep rivers without backwater effects. In general, it is recommended to use a dynamic wave approximation. Diffusive and Kinematic wave approximations are simplifications of the dynamic equations and should only be used when it can be clearly shown that they are adequate, but they can be faster. It is important that the assumptions described above are respected.

MIKE1DRunoff

Parameter	Erklärung
IntegratedHorton	0 : Original Horton and infiltration active during rainfall and after until runoff ends 1 : Integrated Horton and infiltration active ONLY during rainfall 2 : Original Horton and Infiltration active ONLY during rainfall 3 : Integrated Horton and infiltration active during rainfall and after until runoff ends (Standard = 0)
NL_CONCEPT_DRYDEPTH
RUNOFF_A_INITOSS_RECOVER
RUNOFF_B_DRYDEPTHMM
RUNOFF_B_EVAPORATION
RUNOFF_B_INITOSS_RECOVER
RUNOFF_B_LOW_FLOW
RUNOFF C INITOSS RECOVER

0 : Standard Horton, infiltration active during rainfall and after until runoff ends
1 : Integrated Horton and infiltration active ONLY during rainfall
2 : Standard Horton and Infiltration active ONLY during rainfall
3 : Integrated Horton and infiltration active during rainfall and after until runoff ends

TimeStepControl

Parameter	Erklärung
Crosscheck
CrossLowDepthLimit
MaxCourant
MaxVarCrossConstant
QacceptLimitRel
QlowLimitM3s
WaterLevDiffMaxRel