Dialog Ventile

Menüpunkt: Konfiguration > Netz > Ventile

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Valve.

Einleitung

Ventile steuern den Durchfluss oder den Druck zwischen zwei Knoten. Daher werden sie in MIKE URBAN als kurze Kanten abgebildet. 1) Im Gegensatz dazu werden Ventile in vielen Netzinformationssystemen wegen ihrer geringen Ausdehnung als Punkt verwaltet.

Ventile müssen im Modell in Hauptfließrichtung definiert werden. Der Von-Knoten ist daher der Knoten mit dem höheren Druck, der Nach-Knoten ist der Knoten mit dem niedrigeren Druck.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID(MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten	Knoten ID am Ventilanfang (Startknoten)
Zum Knoten	Knoten ID am Ventilende (Endknoten)

Register „Ventileigenschaften“

Feld	Erklärung
Bibliothek
Ventiltyp (TypeNo)	1 - Druckreduzierventil 2 - Druckhalteventil 3 - Druckbrecherventil 4 - Durchflussbegrenzung 5 - Schieber 6 - Tabellarisches Ventil Q-dH
Status (StatusNo)	Definiert ob ein Durchfluss statt findet oder nicht. 1 - Keine 2 - Offen 3 - Schließen
Durchmesser (Diameter)	Ventildurchmesser
Verlustkoeffizient (LossCoeff)	Verlustkoeffizient des Ventils
Einstellungstyp	1 - Schieberstellung 2 - Verlustkoeffizient
Einstellung (Setting)	je nach Ventiltyp unterschiedliche Bedeutung, siehe "Funktionsweise der sechs Ventiltypen"
Kennlinie (HLCurveID)	wird nur beim tabellarischen Ventil verwendet
Zonen-ID (PZoneID)	Definition der Druckzone, in der das Ventil liegt
Ist aktiv	Eingeschalten wenn angehakt. Die Simulation überspringt Ventile, wenn sie nicht als aktiv eingestellt sind.

Register „Steuerung“

Feld	Erklärung

Register „Beschreibung“

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.
Straßenname