Dialog Ventile

Menüpunkt: Konfiguration > Netz > Ventile

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Valve.

Einleitung

Ventile steuern den Durchfluss oder den Druck zwischen zwei Knoten. Daher werden sie in MIKE URBAN als kurze Kanten abgebildet. 1) Im Gegensatz dazu werden Ventile in vielen Netzinformationssystemen wegen ihrer geringen Ausdehnung als Punkt verwaltet.

Ventile müssen im Modell in Hauptfließrichtung definiert werden. Der Von-Knoten ist daher der Knoten mit dem höheren Druck, der Nach-Knoten ist der Knoten mit dem niedrigeren Druck.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID(MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten	Knoten ID am Ventilanfang (Startknoten)
Zum Knoten	Knoten ID am Ventilende (Endknoten)

Register „Ventileigenschaften“

Feld	Erklärung
Bibliothek
Ventiltyp (TypeNo)	1 - Druckreduzierventil 2 - Druckhalteventil 3 - Druckbrecherventil 4 - Durchflussbegrenzung 5 - Schieber 6 - Tabellarisches Ventil Q-dH
Status (StatusNo)	Definiert ob ein Durchfluss statt findet oder nicht. 1 - Keine 2 - Offen 3 - Schließen
Durchmesser (Diameter)	Ventildurchmesser
Verlustkoeffizient (LossCoeff)	Verlustkoeffizient des Ventils
Einstellungstyp (SettingNo)	Kann nur bei Schieber definiert werden 1 - Schieberstellung (% der Öffnungs des Schiebers) 2 - Verlustkoeffizient
Einstellung (Setting)	je nach Ventiltyp unterschiedliche Bedeutung, siehe "Funktionsweise der sechs Ventiltypen"
Kennlinie (HLCurveID)	wird nur beim tabellarischen Ventil verwendet
Zonen-ID (PZoneID)	Definition der Druckzone, in der das Ventil liegt
Ist aktiv (Enabled)	Eingeschalten wenn angehakt. Die Simulation überspringt Ventile, wenn sie nicht als aktiv eingestellt sind.

Register „Steuerung“

In diesem Register können einfache Steuerungen eingestellt werden, um ein Ventil zu öffnen oder zu schließen, in Abhängigkeit von der Druckhöhe an einem Knoten, einer bestimmten Tageszeit oder nach einer bestimmten Zeit ab Simulationsstart.

Das Register „Steuerung“ gliedert sich in drei Teile.

Links finden Sie den Editor für die aktive Steuerung, die auch im mittigen Raster momentan ausgewählt ist.

In der Mitte findet sich ein Raster mit allen Steuerungen, die für das ausgewählte Ventil vorhanden sind. Hier können die Steuerungen auch wieder gelöscht oder neu erstellt werden.

Rechts finden Sie eine Zeitserie, die alle zeitbasierenden Steuerungen anzeigt.

Feld	Erklärung
Steuerungs ID (MUID)	MUID der Steuerung, wird automatisch erstellt, kann aber auch vom Benutzer geändert werden.
Beschreibung (Description)	Optionale Beschreibung der Steuerungsregel
Einstellung
Offen	Öffnet das Ventil
Geschlossen	Schließt das Ventil
Bedingung
Messwert <	Steuerung wird aktiv, wenn eine festgelegte Druckhöhe in einem ausgewählten Knoten unterschritten wird
Messwert >	Steuerung wird aktiv, wenn eine festgelegte Druckhöhe in einem ausgewählten Knoten überschritten wird
Nach	Steuerung wird aktiv, wenn die hier angegebene Zeitdauer nach Simulationsstart erreicht wird. (Eine Zeitdauer und die Einheit muss angegeben werden)
Uhrzeit	Steuerung wird zur angegebenen Uhrzeit aktiv. (Eine Uhrzeit muss angegeben werden)
Zusatzinfo zur Bedingung
Messknoten	Wenn die Bedingung Messwert < oder Messwert > ausgewählt wurde, muss ein Messknoten oder -Behälter ausgewählt werden, für die Überprüfung des Grenzdrucks.
Messknoten	Wenn die Bedingung Messwert < oder Messwert > ausgewählt wurde, muss ein Wert angegeben werden, der als Grenzdrucks dient.

Register „Beschreibung“

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können; wird nur im Anlagenmodell verwendet.
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.
Straßenname