Zonen

⯇ Zurück zu Modellelemente Wasserversorgung

Menüpunkt: Editoren > Zonen
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 4.1.1: Zones

Einleitung

Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Zonentyp (TypeNo)	1 – DMA-Zone (Standardwert in neuen Datensätzen) 2 – Druckzone 3 – Bedarfszone 4 – Region 5 – Ortsteil 6 – Andere
Auswahl (RangeSelection)	Verweis auf eine bestimmte Auswahl laut Auswahlmanager
Einwohner (Population)	Anzahl der Einwohner; dient nur als Bezugswert, wird nicht direkt weiterverwendet
Bedarf (Demand)	Wasserbedarf in der Zone; kann mit dem Werkzeug "Bedarfsaufteilung" den Knoten oder Rohren zugewiesen werden.
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext

Technische Details

Erstellen (Generate) – Zone IDs from pipes

Dieses Werkzeug erstellt oder aktualisiert Zonen basierend auf den Einträgen im Editor Rohre.

Die folgenden zwei Schritte führt das Werkzeug durch, wenn die Zonen neu generiert werden:

wird für jede Zone, die im Editor Rohre vorkommt, einen neuen Zeile hier im Zonen-Editor erstellt.

wird für jede Zone aus Schritt 1 eine neue Auswahl im Auswahlmanager erstellt, welche die entsprechenden MUIDs der Rohre auflistet. Die Auswahlen werden standardmäßig selection_0, selection_1 etc. benannt.

Wenn die Zonen bereits existieren und nur die Auswahl der Rohre aktualisiert werden soll, ist folgendes zu beachten:

Falls im Zonen-Editor Zonen mit gleichem Namen und gleichem Typ existieren, werden sie nicht verändert, das heißt auch ergänzende Angaben wie Verbrauch bleiben erhalten.

Die im Zonen-Editor verbundenen Auswahllisten werden sehr wohl verändert, und zwar werden alle Elemente unter mw_Pipe neu eingelesen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

Import aus Leitungen veröffentlichen, befüllt Rohre (mw_Pipe), Auswahl (m_Selecteion) und Zonen (mw_ZoneDef)1) intern: Fall 6595