Neu in MIKE URBAN+ 2020

⯇ Zurück zu MIKE URBAN+

Wir haben die wichtigsten Neuheiten angeführt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Neu: 2D-Abfluss an der Oberfläche

Der eindimensionale Abfluss im Kanalnetz lässt sich in MIKE URBAN+ nun dynamisch mit dem zweidimensionalen Abflussgeschehen an der Oberfläche koppeln. Der Funktionsumfang übertrifft das bisherige MIKE URBAN bei weitem.

Neben der reinen Hydrodynamik kann auch der Stofftransport gekoppelt modelliert werden.

Unterstützung von rechteckigen Raster und unstrukturiertem Gitter (Mesh)

Alle erforderlichen Werkzeuge und Modellelemente sind in eine Bedienungsoberfläche integriert

Erstellung des 2D-Modells mit Hilfe des eingebetteten Mesh Generators

Importieren oder Zeichnen von 2D-Eingangsdaten, wie beispielsweise Polygone der Geländerauheit oder Bauwerke (Dämme, Durchlässe und Wehre)

Visualisierung von 2D-Randbedingungen

interaktive Koppelung zwischen Kanalnetz und 2D-Berechnungsnetz

neuer Kopplungstyp "laterale Koppelung" zwischen Fließgewässer und 2D-Oberfläche, um eine verteilte Überflutung zu ermöglichen

raschere Modellerstellung, da mehrere Koppelungen auf einmal möglich sind

Die Berechnungen des 2D-Oberflächenabflusses wird direkt in MIKE URBAN+ gestartet, wobei im Hintergrund die MIKE 21 FM engine gestartet wird

Darstellung der 1D- und 2D-Ergebnisse auf einer gemeinsamen Karte, wahlweise auch animiert

Neu: Durchlässe

In natürlichen Gerinnen können Durchlässe simuliert werden. Diese können beispielsweise bei Brücken im Flusslauf verwendet werden.

Neu: Modul Sedimenttransport

Die Ansätze zur Modellierung des Sedimenttransports in Kanalnetzen sind optimiert worden, und nun auch in MIKE URBAN+ zugänglich:

Mehrere Sedimentfraktionen

Sedimenteinträge aus den Einzugsgebieten werden an das Kanalnetz übergeben und gemeinsam simuliert

Globale und lokale Anfangs-Sedimenttiefen

Flussbett-Analyse:

Reduzierung der hydraulischen Kapazität auf Grund von Sedimentablagerungen

Darstellung der Schubspannungen im Flussbett

Morphologische Analyse:

Ablagerung und Erosion mit dynamisch-hydraulischen Belastungen und Sedimentzulieferung aus Abwasser- und Regenwasserzuflüssen

Entfernung von Sedimenten in Becken und an Wehren

Spezielle Transportmechanismen für Geschiebe (ST) und Schwebstoffe (AD)

Auswahl zwischen fünf Formeln für die Geschiebetransport

Erosion und Ablagerung von kohäsiven Sedimenten (<0,1mm)

Umfangreiche und flexible Datenausgaben: Änderungen in der Sohlhöhe, Sedimentvolumen und Massentransport (momentaner Zustand und akkumulierte Ergebnisse)

Verbesserte numerische Lösung mit einer höhere Genauigkeit

intuitiver Arbeitsablauf, wie schon bisher typisch für MIKE URBAN+

Verbesserungen in der Langzeitstatistik (LTS)

Die LTS-Simulation ist nun vollständig implementiert und gleichzeitig optimiert worden, wodurch sie das LTS-Modul aus MIKE URBAN classic überragt. Beispiele für die Verbesserung sind:

Im Setup:

Mehrere Abbruchkriterien für die Jobliste

Neue Typen (lokale Wassertiefe und lokaler Abfluss) und eine vereinfachte Definition für die Laufzeit-Stoppbedingungen

Verbessere Kontrolle über die Definition von statistischen Ereignissen, wodurch eine zuverlässigere Statistik sichergestellt wird

Erweiterte LTS-Setup Informationen in der Joblistendatei

In der Simulation

Alternative Arbeitsabläufe für die Simulation, beispielsweise eine "live" Abfluss-Simulation und Joblistenerstellung, während gleichzeitig die LTS-Simulation berechnet wird

Optimierte Simulationszeit im Setup; mit Hilfe der Laufzeit-Stoppbedingungen

Automatische Wiederherstellung von fehlgeschlagenen Simulationen, wodurch die Gefahr eines LTS-Simulationsfehlers und der damit verbundenen Verzögerung minimiert wird

Umfassende Kontrolle der Parameter für die LTS-engine, wodurch bessere und genauere Ergebnisse erzielt werden können

Im Ergebnis

Die Zuflüsse aus den Joblisten sind als Zeitreihen verfügbar (besseres Verständnis der Joblisten-Kriterien)

Erweiterte Möglichkeiten für die LTS Statistiken, sowohl für die Hydraulik- und auch die Wasserqualitäts-Kriterien

Fortlaufende Zeitserien-Ausgabe für bestimmte Stellen im System (z.B: Zuflüsse zur Kläranlage)

LTS-Ergebnisdarstellung in MIKE URBAN+ möglich

Import von Szenarien aus MIKE URBAN classic

In der neuen MIKE URBAN+ 2020 Version können bestehende Szenarien aus MIKE URBAN classic importiert werden. (Ausgenommen davon sind: Eigenschaften für RTC und 2D-Oberflächenabfluss. Einzugsgebietsverknüpfungen, Zeitmuster (Wasserversorgung) und Wasserzähler bzw. Verknüpfungen werden nur teilweise importiert.)

Verbesserung in der Ergebnis-Darstellung

Die Erneuerungen und Verbesserungen ermöglichen ein einfacheres Arbeiten mit den Ergebnissen.

Zeitserien (aus zuvor berechneten Ergebnissen) können nun individuell dargestellt werden, in dem direkt ein Element am Lageplan ausgewählt wird

Ergebnislayer können am Ende einer Simulation automatisch zum Lageplan hinzugefügt werden

Das Ändern der Ergebnistypen wurde vereinfacht, da nun über einen Rechtsklick auf den Ergebnislayer zwischen "Animation", "Minimum", "Maximum" und "Durchschnitt" gewechselt werden kann

Handbücher

Die Handbücher die mit MIKE URBAN+ mitgeliefert werden, finden sich unter "MIKE URBAN+ Documentation Index". Folgende Änderungen wurden für MIKE URBAN+ 2020 durchgeführt:

Verbesserungen im Handbuch für die Siedlungsentwässerung

Neu: Das Handbuch zum Model-Manager (Benutzeroberfläche)

Aktualisierung für die Bedienungsanleitung von MIKE 1D