Installation von MIKE+ 2022 auf dem Arbeitsplatz

⯇ Zurück zu MIKE+ 2021 Installationswegweiser
Weiter nach ArcGIS Pro Installationswegweiser ⯈

Einleitung

Folgende Seite liefert Ihnen eine detaillierte Anleitung um MIKE+ zu installieren. Die Seite gliedert sich in Installation und Autorisierung von MIKE+

MIKE+ 2022 kann neben älteren Versionen von MIKE-Software installiert werden – eine große Erleichterung gegenüber der bisherigen Regelung, dass pro Recher nur eine Version auf dem Rechner installiert sein darf.

Dementsprechend wird ein MIKE URBAN+ 2020 Update 1, das auf Ihrem Rechner bereits installiert ist, nicht automatisch entfernt. Auch MIKE URBAN classic 2020 Update 1 kann auf dem gleichen Rechner bleiben.

Systemvoraussetzungen

MIKE+ läuft unter folgenden Systemvoraussetzungen:

Voll unterstütze Betriebssysteme: Windows 10 Pro, Version 20H2/2009 (64 bit), Windows Server 2016 Standard (64 bit), Windows Server 2019 Standard (64 bit).

Prozessor: x64, 2.2 GHz (oder mehr)

Hauptspeicher (RAM): 2 GB oder mehr

Festplattenspeicher: 40 GB oder mehr

Monitor: zumindest SVGA, Auflösung 1024x768 in 16 bit Farbe

Grafikkarte: 64 MB RAM (empfohlen sind 256 MB RAM oder mehr), 32 bit true colour

Dateisystem: NTFS

Softwareanforderungen: .NET Framework 4.7.2 oder nachfolgend

Wenn Sie den Abfluss auf der 2D Oberfläche mit Hilfe von Grafikkarten berechnen wollen, benötigen Sie NVIDIA-Grafikkarten mit einer "compute capability" von 5.2 oder höher. Die Grafikkarten-Funktionalität basiert auf der Version 11.0 des NVIDIA CUDA Toolkit.

Download

Laden Sie MIKE+ herunter. Wenn Sie noch kein Log-In erstellt haben, müssen Sie sich einmalig (kostenlos) registrieren.

Installation von MIKE+

Entpacken Sie die heruntergeladene ZIP-Datei. Starten Sie im Unterverzeichnis MIKE+ die "Setup.exe" mit einem Rechtsklick als Administrator.

Folgende Tabelle zeigt die einzelnen Schritte innerhalb des Setups an.

Bildschirm	Installationsschritt
Der Installationswizard öffnet sich automatisch. • Klicken Sie auf "Next".
• Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen von DHI. • Klicken Sie auf "Next".
• Wählen Sie das deutsche Sprachpaket aus ("German Language files") um die deutsche Version von MIKE+ zu nutzen. • Klicken Sie danach auf "Next".
• Wählen Sie bei der Lizenzauswahl "Unchanged" aus. • Klicken Sie auf "Next".
• Klicken Sie nun auf "Install" damit die Installation des Programms beginnen kann.
Falls noch nicht vorhanden, wird zunächst das "Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable Package (x64) installiert. Sie brauchen nichts weiter zu tun.
Dann werden die Dateien kopiert, installiert und registriert. Sie brauchen nichts weiter zu tun.
Nach erfolgreicher Installation • schließen Sie den Installationswizard mit "Finish".

Autorisierung von MIKE+

Nach erfolgreicher Installation muss die Software noch autorisiert werden.

Internet-Lizenz

Bildschirm	Installationsschritt
• Öffnen Sie das DHI License Management im Startmenü (mit Administratorrechten)
• Wechseln Sie nun in den Reiter "Internet License Server". Hier geben Sie Ihre Login Daten (Username und Paswort) ein und verbinden sich mit Ihrer Lizenz. Beachten Sie, dass es hierbei einer Internetverbindung bedarf. Mehr Details können Sie in unserem Internetlicense-guide nachlesen.

Netzwerk-Lizenz

Bildschirm	Installationsschritt
• Öffnen Sie das DHI License Management im Startmenü (mit Administratorrechten) und stecken Sie den Dongle an Ihren Computer an.
(1) Im linken Baum wählen Sie "License Server aus". (2) Im rechten Panel stellen geben Sie den Computer an, der die Lizenzen verwaltet. Dazu müssen Sie entweder den Netzwerk-Namen dieses Computers verwenden (z.B. SIMSERVER) oder seine IP-Adresse (z.B. 192.168.1.8). (3) Drücken Sie "Connect". (4) Jetzt sollten Sie unter "Available licenses" Ihre verfügbaren Lizenzen sehen.

Lizenzierung mit *.dhilic

Eine Lizenzdatei benötigen Sie lediglich auf einem Computer, an dem ein Dongle steckt. Zusätzlich müssen Sie auf diesem Rechner die Vollversion des DHI License Managers 2021 installieren, andernfalls fehlt Ihnen der Schalter "Install License File".

Bildschirm	Installationsschritt
• Öffnen Sie das DHI License Management im Startmenü (mit Administratorrechten) und stecken Sie den Dongle an Ihren Computer an.
• Sie müssen nun die Lizenzdatei (*.dhilic) einspielen ("Import License file…").