Neu in MIKE+ 2021

⯇ Zurück zu MIKE+

Unsere Vision ist, den Wasserkreislauf ganzheitlich abzubilden. Seitdem neben den urbanen Funktionen auch Fließgewässer abgedeckt werden, heißt MIKE URBAN+ neu MIKE+. Wenn Sie bereits mit MIKE URBAN+ gearbeitet haben, werden Sie sich schnell zurechtfinden.

Mit jedem neuen Release gibt es in der Siedlungswasserwirtschaft und der Benutzeroberfläche zahlreiche Neuerungen. Folgende Seite listet die wichtigsten Verbesserungen und Neuheiten (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Angaben zu älteren Versionen finden Sie in der MIKE+ Versionsgeschichte.

Allgemeinde Änderungen im Programm

Erneuerter Modulaufbau

Mit MIKE+ lassen sich Wasserversorgungsnetze, Kanalnetze im Trenn- oder Mischsystem, Überflutungen im Siedlungsgebiet und im Freilandbereich, sowie Fließgewässer modellieren. Die Modulstruktur bietet einen Überblick der hohen Funktionalität von MIKE+. Genauere Infos erhalten Sie auf unserer Seite MIKE + Module.

Neu: Implementation WMS-Server

Es ist nun möglich eine Verbindung zu WMS-Server aufzubauen. Dies ist direkt in MIKE+ möglich. Im Editor "Hintergrundkarte" können Sie einfach den entsprechenden Link einfügen. Bei geschützten WMS-Server müssen Sie noch den Benutzernamen und das Passwort eingeben.

Neu: Projektion auch im Nachhinein ändern

Projektionen können jetzt nicht mehr nur bei der Erstellung des Modells geändert werden, sondern auch im Nachhinein. Wenn Sie also einen Fehler in der Projektion erkennen, können Sie bequem direkt in der Software das Modell reprojizieren.

Auch die Hintergrundkarten wurden optimiert, und neue *.prj-Dateien – mit besseren Transformationsparametern – wurden in MIKE+ implementiert.

Weitere, allgemeine Neuerungen

Import aus *.gdb: Tabellen ohne Geometrie werden unterstützt

Das Laden und die Verwendung vom GeoTIFF wird jetzt unterstützt (DEM)

Shape-Dateien konnten schon bisher als Hintergrundlayer hinzugefügt werden, aber nun ist es möglich, Attribute zur Gestaltung von Farbe, Strichstärke oder Beschriftungen heranzuziehen.

Weitere Fehlerprüfungen hinzugefügt, für leichteren Arbeitsablauf

Wasserversorgung

Druckstoßberechnung

Sie können nun Druckstoßberechnungen durchführen, direkt aufbauend auf dem stationären Datenmodell. Analysieren Sie, was passiert, wenn eine Pumpe wegen eines Stromausfalls zum Stillstand kommt, und überprüfen Sie die Wirksamkeit von Gegenmaßnahmen, wie beispielsweise Druckwindkessel oder Belüftungsventile.

Die Druckstoßberechnung wurde als Ergänzung zu den Special Analyses hinzugefügt, wo Sie beispielsweise auch schon die Löschwasserberechnung oder das Spülkonzept finden.

Vereinfachung in der Bearbeitung

Es gibt eine neue Option für das Arbeiten mit Wasserzählern: aggregieren Sie nur ausgewählte Elemente, beispielsweise, wenn Sie neue Gebiete im Modell einbauen.

Siedlungsentwässerung

SWMM Integration

Optional können Sie in MIKE+ auch den SWMM-Berechnungskern verwenden, um das Kanalnetz zu modellieren. In die dynamische Berechnung können unter anderem folgende Modellelemente eingebaut werden:

Standardprofile, offene Gerinne

Regenwasserabfluss aus Teileinzugsgebieten (auch LIDS)

Kinematische Welle für die Berechnung des Oberflächenabfluss

Infiltration (Horten, Green-Ampt)

Infiltration in unterirdische Grundwasserzonen

Einige Funktionen werden voraussichtlich erst mit dem Update 1 im 2. Quartal 2021 verfügbar sein, wie z.B. Längsschnitt, SWMM Water Quality, Interpolation, Netzvereinfachung, Import und Export nach MIKE 1D, und die MIKE+ SWMM-Dokumentation.

Werkzeug zur Netzwerkvereinfachung

Ziel dieses Werkzeugs ist die logische Vereinfachung des Netzes, bei besonders detaillierten oder kleinteiligen Netzen. Wählen Sie aus verschiedenen Vereinfachungsmethoden, bestimmen Sie das Gebiet welches bearbeitet werden soll und legen Sie Elemente fest, die gesichert werden sollen und so nicht von der Netzvereinfachung betroffen sind.

2D Oberflächenabfluss

Ausgewählte Neuerungen im Bereich 2D Oberflächenabfluss sind:

Bessere Unterstützung für Gebäude und Straßen

Oberflächenrauheit in Abhängigkeit von Wassertiefe

Zusätzliche Ergebnisse: 2D Wehr, 2D Durchlass

Kopplung zu MIKE 21 FM Setup

Fließgewässer

Ausgewählte Neuerungen im Bereich Fließgewässers sind:

Simulation Stofftransport, nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten (Advektion, Dispersion)

MIKE ECO LAB, für Umbau- und Abbauprozesse

Erstellung Querprofil an Hand von DEM

Szenariomanager auch für Fließgewässer

Dokumentation: MIKE+ River Network Modelling, User Guide

MIKE+ 2022 Release Notes

Modul/Typ	Fehler/Neues Feature	Status
General	SWMM model networks can now be coupeld to a 2D overland model. In this version, couplings to the 2D model are only available with nodes, and coupling of water quality components is not supported	New Feature
General	Map data from MIKE+ can now be exported to CAD files (.dwg and .dxf formats), using the import and export tool.	New Feature
General	Longitudiunal profile plots can be now exported to CAD files (.dwg format).	New Feature
General	From the "Import and Export" tool, it is now possible to import data from an Oracle spatial database-	New Feature
General	Connecting to a WMS server to display background layers now allow connecting through a proxy server	New Feature
General	A new "Measure" tool is avialable in the ribbon bar, in the Map tab. It allows measuring distances on the map along segments or plylines, as well as polygons' areas.	New Feature
General	The "Export map" button has been added to the ribbon, in the Map-tab. It can be used to save the map layout to an image file.	New Feature
General	The "Import and Export" tool can be executed from a command line, reading the import/export configuration from a configuration file.	New Feature
General	A new "Automap" button has been added to the "Import and Export" tool. When importing data from MIKE+ projects to an other MIKE+ project, this button will create all sections corresponding to all relevant tables in the MIKE+ database for the active working mode and will populate them with the proper assignments. Duplicates will be renamed.	New Feature
General	In the "Import and Export" tool, a new job property called "Source text format" has been added. This option applies when converting input strings (texts) to numbers, and controls how the decimal seperator is identified.	New Feature
General	A new function called DoubleFromString has been added to the Expression editor, to convert input string (text) data to numerical values and controlling the format of the decimal seperator in the input text. It can be e.g. be used in the "Field calculator" or the "Import and Export" tool.	New Feature
General	The date and time of results shown in the "Property and result explorer is now synchronised with the date and time of results shown on the map.	New Feature
General	It is now possible to export simulation files and run simulations from a command line also for Water Distribution and SWMM model types.	New Feature