res2shp

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Installation

Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Dateien DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe, GeoAPI.dll, NetTopologySuite.dll und NetTopologySuite.IO.GeoTools.dll müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert sein.

Syntax

DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:value shapefilename:value shapefilefieldname:value destination:value resulttype:value timestepnumber:value fieldstocopy:value1|value2..

Beispiele

DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:C:\Test\OevreEiker-2011-2-Uke-KSNberegninger.res destination:C:\Test\Results shapefilename:C:\Test\ShapeFiles\Junctions.shp resulttype:3 "starttime:10/01/2014 15:00:00" fieldstocopy:Asset
..\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe "resfilename:..\Modell\Ergebnisse\s05_stationaer.res" "destination:..\Modell\RohreDurchfluss" "shapefilename:..\Modell\shp\Pipes.shp" resulttype:5

Parameter

Parameter müssen mit doppelten Anführungszeichen eingefasst werden, wenn sie Sonderzeichen (Leerzeichen, Pfeifensymbol) enthalten.

Alle Pfade beziehen sich auf die .bat-Datei. Folgende Pfadangaben sind möglich:

Absoluter Pfad:

e:\Haupt\Arbeit\Unter

Relativer Pfad:

..\..\DHI.DBM.ScenarioManagement\Deployment\Bin\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe

resfilename

Pfad zur *.res-Datei welche die Ergebnisse, die dargestellt werden sollen, enthält.

"resfilename:D:\ViennaRealtime\Model\Online\Data\TEMP.res"

shapefilename

Pfad zur Shape-Datei welche die geometrischen Informationen enthält.

"shapefilename:D:\Inetpub\wwwroot\DSS\UserFiles\Vienna\Blau\resToshp\pipes.shp"

shapefilefieldname

Feld der Shape-Datei, das zum Verbinden mit res-Datei herangezogen wird. Falls nicht spezifiziert, wird das Feld MUID angenommen.

destination

Pfad zum Verzeichnis, unter dem die Ergebnis-Shape-Datei gespeichert wird. Falls das Verzeichnis noch nicht existiert, wird es automatisch erstellt.

"destination:E:\jtr\temp\EPANET\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp\ResultsPipes"

resulttype

Die möglichen Ergebnistypen sind

Nr	Erklärung
1	Verbrauch an jedem Knoten1) gemeint sind Knoten und Behälter
2	Druckniveau für jeden Knoten
3	Druck an jedem Knoten
4	Wasserqualität an jedem Knoten
5	Strömung in jeder Leitung2) gemeint sind Rohre, Pumpen und Ventile
6	Geschwindigkeit in jeder Leitung
7	Druckverlust pro 1000 Längeneinheiten für jede Leitung
8	Mittlere Wasserqualität in jeder Leitung
9	Status Code für jede Leitung
10	Eigenschaften von jeder Leitung: (Rauhigkeit von Rohren, Geschwindigkeit von Pumpen, Einstellung von Ventilen)
11	Reaktionsrate für jede Leitung
12	Rohrreibungszahl für jede Leitung
13	Strömung in jeder Leitung mit invertierter Geometrie bei negativer Strömung
resulttype:5

starttime

Wenn eine starttime definiert ist, wird jeder Zeitschritt in je eine Shape-Datei exportiert.

Format: MM/DD/JJJJ hh:mm:ss

Die starttime legt den Dateinamen des ersten Zeitschrittes fest. Die weiteren Dateinamen ergeben sich aus der Schrittweite des Berechnungsergebnisses. Um Konventionen für Dateinamen nicht zu verletzen, werden die Dateien immer folgendermaßen benannt: JJJJ-MM-DD hh-mm-ss.shp

Der Parameter starttime muss im (amerikanischen) Format MM/TT/JJJJ hh:mm:ss angegeben sein.

"starttime:10/01/2014 15:00:00"

timestepnumber

Wenn weder timestepnumber noch starttime angegeben sind, wird jeder Zeitschritt ausgegeben mit der Zeitschrittnummer als Dateinamen: 0.shp, 1.shp, 2.shp etc. Der erste Zeitschritt hat die Nummer 0.

Wenn timestepnumber:n angegeben ist, wird nur der n-te Zeitschritt exportiert. Die Shape-Datei heißt einheitlich "output.shp". Der erste Zeitschritt hat die Nummer n=1, der zweite die Nummer n=2, etc.

timestepnumber:10

fieldstocopy

fieldstocopy definiert welches Feld von der Shape-Datei in die Ergebnisdatei übertragen wird. Durch Verwendung von | kann die Liste auf eine beliebige Anzahl von Feldern erweitert werden.

fieldstocopy:Asset
"fieldstocopy:Asset|Diameter"

Offene Punkte

EPANET2shp stürzt ab wenn man bei stationär berechneter res-Datei einen späteren Zeitschritt abfragt (z.B.: timestepnumber:10)

Credits? https://github.com/NetTopologySuite/NetTopologySuite/wiki