Import von Netzdaten aus ESRI Shape-Dateien

Shape-Dateien

Bei der ESRI Shape-Datei handelt es sich um ein GIS-Datenformat, das sich wegen seiner weiten Verbreitung gut für den Datenaustausch eignet.

Eine Shape-Datei speichert sowohl die Lage als auch Attribute von Punkt-, Linien- oder Polygonelementen. Wenn man von einer Shape-Datei spricht, meint man eigentlich drei zusammengehörende Dateien mit dem gleichen Namen, aber den unterschiedlichen Endungen *.shp, *.shx und *.dbf. Weitere Dateien mit Endungen wie *.sbx und *.sbn sind optional und erfüllen Zusatzfunktionen.

Immer häufiger trifft man auf eine Datei mit der Erweiterung *.cpg. Sie zeigt, mit welchem Zeichensatz Texte in Feldern der *.dbf-Datei codiert sind. Öffnet man die *.cpg-Datei mit einem Texteditor und der Inhalt lautet

UTF-8

dann ist sind die Zeichen codiert als UTF-8.

Lautet der Inhalt

1252

dann sind die Zeichen Westeuropäisch codiert. Wenn Umlaute etc. in der Attributtabelle falsch dargestellt werden, liegt das möglicherweise daran, dass die *cpg-Datei fehlt oder der Eintrag nicht zur tatsächlichen Codierung passt.

Import-Export-Schnittstelle

Nach dem Start der Import-Export-Schnittstelle müssen Sie sich entscheiden, ob sie mit dem Assistenten weiterarbeiten, oder mit dem Spezialeditor.

Der Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die Aufgabe und eignet sich gut, um eine neue Schnittstelle zu entwickeln. Im letzten Schritt ist es möglich, die Konfiguration zu speichern.

Der Spezialeditor bietet zusätzliche Möglichkeiten, wie Verknüpfungen mit anderen Tabellen, Bedingungen etc.

Im einen wie im anderen Fall können die Einstellungen in einer Konfigurationsdatei gespeichert und beim nächsten Mal wiederverwendet werden.

Eine mit dem Assistenten erstellte Konfiguration lässt sich auch im Spezialeditor öffnen, umgekehrt kann es hingegen Schwierigkeiten geben, weil der Spezialeditor mehr Funktionalität kennt, als der Assistent.

Spezialeditor

Das Importieren von Shape-Dateien mit dem Spezialeditor wird anhand von zwei Konfigurationen erklärt:

Import von Knoten und Haltungen aus ESRI Shape-Dateien nach MOUSE

Import von Einzugsgebieten aus ESRI Shape-Dateien nach MOUSE

Zu den beiden Konfigurationen können auch Beispiel-Shape-Dateien heruntergeladen werden.