Parameter Kinematische Welle (B)

Default-Parametersatz

Wenn Sie Parameter verwenden, die vom Default-Parametersatz abweichen, empfiehlt es sich, einen eigenen Parametersatz anzulegen und im Editor Kinematische Welle (Modell B) den Einzugsgebieten zuzuweisen.

Es ist zwar nicht vorgesehen, aber auch nicht 100%ig auszuschließen, dass die Default-Parameter beim Upgrade auf eine neue MIKE URBAN Version verändert werden. Ihre eigenen Parametersätze werden aber nie verändert.

Infiltration nach Horton

Versickerungsrate zum Zeitpunkt t

Anfangswert der Versickerungsrate

Schwellwert der Versickerungsrate

Abnahmekoeffizient

Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12