Fehlermeldungen

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Fehlermeldungen des MOUSE-Berechnungskerns

Sobald Sie die Simulation starten, wird das Modell in eine *.mex-Datei geschrieben, welche an den MOUSE-Berechnungskern übergeben wird. Warnungen und Fehlermeldungen werden in eine HTML-Datei geschrieben.

Viele Fehlermeldungen können Sie vermeiden, indem Sie zuvor das Werkzeug "Fehlerprüfung" anwerfen.

Fehlermeldungen bestehen aus einer Nummer und einem erklärenden Text.

String not there

Falls der Text "String not there" lautet, fehlt die deutsche Übersetzung der Fehlermeldung. Sie haben zwei Möglichkeiten, um das englische Original der Fehlermeldung zu finden.

(a) Entweder Sie schalten MIKE Urban auf die englische Version um und wiederholen die Simulation.

(b) Oder Sie durchsuchen die Datei "C:\Programme\dhi09\MIKE URBAN\Cfg\muMOUSE_US.xml" nach der Fehlernummer. So sieht z.B. der Fehler mit der Nummer 1131 aus:

<R ID="1131" S="The catchment load '' defined for boundary '' is not found."/>

Fehler 706

Die CRF-Datei (Oberflächenabfluss) enthält den Knoten 'B4.1520'. Dieser Knoten ist nicht im hydrodynamischen Modell bzw. der entsprechenden SWF-Datei definiert.

Dies kann passieren, wenn das Ergebnis der Berechnung des Oberflächenabflusses *.crf von einem früheren Modell stammt, und in der Zwischenzeit irgendein Knoten umbenannt worden ist.

Falls die Fehlemeldung

Die CRF-Datei (Oberflächenabfluss) enthält den Knoten ''.

lautet, enthält die Knotenbezeichnungen möglicherweise mehrere Leerzeichen. Sie erkennen das, wenn Sie die *.mex-Datei mit einem Texteditor öffnen, oder auch, wenn Sie in MIKE URBAN oder in ArcGIS die Bearbeitung starten und das Feld mit der MUID markieren.

Fehlermeldungen des EPANET-Berechnungskerns

Wenn die Simulation mit der Meldung "Errors" abbricht, finden Sie im Summary die entsprechenden Fehlermeldungen. Manchmal geht aus den Meldungen nicht direkt hervor, wie das Problem anzupacken ist. Wie bieten eine kleine Hilfestellung:

File Error 305: cannot open hydraulics file.

Die inp-Datei wird erstellt, aber der EPANET-Berechnungskern hat Schwierigkeiten, die Datei zu lesen.

Eine Ursache könnte ein Dateipfad mit Sonderzeichen sein. Beispielsweise führt folgender Pfad zur Fehlermeldung 305:

C:\Users\anton.bruckner\Desktop\Anton\Calcul-Hydraulique\MIKE URBAN\BA_AW.mdb

Sobald die MIKE URBAN-Datenbank in einem Verzeichnis mit Pfadangabe ohne Punkt und Leerzeichen gespeichert wird, läuft die Simulation ohne Fehlermeldung durch:

G:\Projekte\BA_AW.mdb

System ill-conditioned at node...

Die Fehlermeldung weist meist darauf hin, dass das Modell nicht aus einem zusammenhängenden Netz besteht, wie es der EPANET-Rechenkern möchte, sondern Teile des Netzes vom Rest losgelöst sind. Es kann sich auch um einzelne lösgelöste Knoten handeln.

Die Knotenbezeichnung in der Fehlermeldung führt nicht unbedingt an die kritische Stelle. Um die losgelösten Teile zu finden, gehen Sie folgendermaßen vor:

(1) Klicken Sie mit dem Werkzeug "Netzverfolgung" auf einen beliebigen Knoten.

(2) Öffnen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü des Layers "Rohre" und wählen Sie "Auswahl umkehren". Dadurch werden nicht verknüpfte Rohre ausgewählt.

(3) Wiederholen Sie den vorigen Schritt mit Knoten, Behältern, geschlossenen Rohren...welche Elemente auch immer in Ihrem Netz vorkommen. Irgendwann sollten losgelöste Elemente sichtbar werden. Eventuell hilft das Werkzeug "Auf Auswahl zoomen".

Sobald Sie den losgelösten Teil identifiziert haben, löschen Sie ihn entweder, oder Sie verbinden die getrennten Teile durch eine geschlossene Leitung.