Eigenschaften des Längsprofils

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Beschriftungsband

Feld	Erklärung
ID	Feldbezeichnung laut Ergebnisdatei oder Datenbank
Text	benutzerdefinierter Text am linken Rand des Beschriftungsbandes
Typ	bei Daten aus der Datenbank: No Type bei Daten aus Ergebnisdatei: Dynamisch - Beschriftung ändert sich mit jedem Zeitschritt, synchron zu den Diagrammlinien und zum Lageplan Minimum Maximum
Anzeigen	entfernt man das Hakerl, wird die Zeile nicht angezeigt
Schaltflächen
Hinzufügen	fügt eine Zeile aus einer geladenen Ergebnisdatei oder aus der MIKE URBAN-Datenbank hinzu
Löschen	löscht die markierte Zeile
Nach oben	verschiebt die markierte Zeile im Beschriftungsband nach oben
Nach unten	verschiebt die markierte Zeile im Beschriftungsband nach unten
Schriftart Beschriftungsband	legt die Schriftart des Beschriftungsbandes fest

Die Anzahl der Dezimalstellen wird, wie in den Editoren, über "Werkzeuge > Einrichten > Benutzereinheiten" gesteuert.

Zum Beschriften mit Länge und Gefälle greifen Sie auf die Felder msm_Link.Length_C und msm_Link.Slope_C zurück. Beide Felder werden im Editor Haltungen mit dem Befehl <Neu berechnen> aktualisiert.

Zum Beschriften mit der Auslastung Qmax/Qvoll muss erstens die Ergebnisdatei geladen sein und zweitens müssen Sie im Menü "Ergebnisse > Abgeleitete Ergebnisse" den Wert "Link's absolute Discharge versus Q Manning" berechnen. Anschließend können Sie diesen Ergebnistyp zum Beschriftungsband hinzufügen, und zwar als Typ "Maximum".

Wenn in einer Zeile benachbarte Zellen den gleichen Wert aufweisen, werden sie verbunden, und nur ein Wert wird angezeigt. In der folgenden Abbildung haben die drei rechten Haltungen den gleichen Durchmesser, nämlich 1,2 m.