Auslaufverluste

&#9668 Zurück zu <Link einfügen>
Weiter nach <Link einfügen> &#9658

Menüpunkt: MOUSE > Auslaufverluste
Handbücher: Collection System 3.3.4 Outlet head loss (praktisch nur der Editor), MOUSE Pipe Flow Reference Manual Kapitel 7.2 bis 7.5, MIKE 1D Reference Manual Kapitel 4.6
Seite zuletzt aktualisiert für MIKE URBAN Version 2017 SP1

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Einleitung

Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.

Dialogfeld

Sreenshot des Dialogfeldes einfügen
Linkziel: Direktlink zum Original
Anordung: zentriert
Bildgröße: auf etwa 2/3 des Originals setzen (bezieht sich auf Breite)

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Auslaufverlust ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen	1
Methode (OutletShapeNo)	1 - Standardmethode 2 - Kein Energieverlust 3 - Mittlerer Energieansatz	1
Verlustkoeffizient? Auslaufverlust? Art des Koeffizienten? (CoeffNo)	1 - Formkoeffizient 2 - Einschnürungskoeffizient 3 - Gesamtkoeffizient	1
Wert des Koeffizienten (Coeff)	1
Effektive Fläche (Knoten) (OutletShapeNo)	1 - Gesamtfläche 2 - Effektive Fläche 3 - Reduzierte effektive Fläche? Effektive Fläche * 50%?	2
Verlustbegrenzung (??)	wird nur in der Tabelle angezeigt, und nur bei "Standardmethode" und "Mittlerer Energieansatz" 1 - Wasserspiegel 2 - Energiehöhe	2
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt