Editor Straßeneinläufe

&#9668 Zurück zu <Link einfügen>
Weiter nach <Link einfügen> &#9658

Menüpunkt: MOUSE > Straßeneinläufe
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 3.7 Stormwater Inlets
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2017 SP1.

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Einleitung

Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.

Dialogfeld

Sreenshot des Dialogfeldes einfügen
Linkziel: Direktlink zum Original
Anordung: zentriert
Bildgröße: auf etwa 2/3 des Originals setzen (bezieht sich auf Breite)

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Elementkennung und Lage im System
Anlagen ID (AssetName)	optionale ID um z.B. auf externe Ausgangsdaten rückzuschließen; wird nur im Anlagenmodell verwendet	3
Haltungs ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen	1
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
etc.	etc.	etc
Abmessungen und hydraulische Parameter
Typ (TypeNo)	1 - Senkung 2 - Bodengleich	1
Sohlhöhe (Invert level)	Sohlhöhe des Eintrittsöffnung. Sollte zumindest 1 cm über der Sohle des Von-Knotens liegen, welcher ja das Straßenniveau darstellt (im grauen Feld rechts daneben zu sehen).
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

Typ

Beim Typ Senkung (SAG Type) befindet sich der Knoten des Straßennetzes an einem Tiefpunkt, an dem sich das Wasser sammelt. Daher hängt die Einlaufkapazität lediglich von der Wassertiefe ab. Dementsprechend wird die Einlaufkapazität durch eine Beziehung zwischen Wassertiefe und Durchflussmenge beschrieben, welche in einer Wertetabelle vom Typ "DQ Beziehung" gespeichert ist.

Liegt der Knoten des Straßennetzes an keinem Tiefpunkt, kann das Wasser leicht am Straßeneinlauf vorbeifließen. Die Einlaufkapazität hängt nicht nur von der Wassermenge, sondern auch von den Gefällsverhältnissen ab, denn je schneller das Wasser fließt, desto geringer die Einlaufkapazität. Der Typ Bodengleich Trägt diesem Umstand Rechnung, indem er mit mehreren, neigungsabhängigen QQ Beziehungen arbeitet, welche als "Fangzone" gruppiert sind.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt