MOUSE Ergebnisauswahl

Menüpunkt: Simulation > MOUSE Ergebnisauswahl
Handbuch: Collection System User Guide, section 8.6: MOUSE Result Selections
Seite zuletzt aktualisiert für MIKE URBAN Version 2017 SP1

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Einleitung

Werden mit großen Modellen sehr lange Zeiträume modelliert, so kann die Ergebnisdatei des hydrodynamischen Abflusstransports eine unhandliche Größe erreichen. In einer benutzerdefinierten Ergebnisdatei werden die Ergebnisse nur für ausgesuchten Stellen gespeichert, entsprechend schrumpft die Ergebnisdatei.

Welche Ergebnisse gespeichert werden sollen, legt man fest im Editor

MOUSE Ergebnisauswahl (Tabelle msm_RS)

sowie den sechs nachgeordneten Editoren:

Ergebnisauswahl Knoten (Tabelle msm_RSNode)

Ergebnisauswahl Haltungen (Tabelle msm_RSLink)

Ergebnisauswahl Wehre (Tabelle msm_RSWeir)

Ergebnisauswahl Schieber (Tabelle msm_RSOrifice)

Ergebnisauswahl Pumpen (Tabelle msm_RSPump)

Ergebnisauswahl Ventile (Tabelle msm_RSValve)

Dialogfeld Ergebnisauswahl

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Auswahl ID (MUID)	eineutige ID der Auswahl. Mit ihr sind auch die Einträge in den nachgeordneten Tabellen verknüpft.	1
Volumen speichern (VolumeSaveNo)	Volumen speichern	1
Beschreibung (TimestepSaveNo)	Simulationszeitschritt speichern	3
Start (BeginTime)	Die benutzerdefinierte Ergebnisdatei kann einen kürzeren Zeitraum umfassen, als die eigentliche Simulation. Will man die gesamte Simulation erfassen, so setzt man die Grenzen entsprechend großzügig, siehe Abbildung oben.	1
Ende (EndTime)	1
Detailauswahl	öffnet die entsprechenden Dialoge
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Ergebnisauswahl Knoten

Feld	Erklärung	erf1)
Auswahl ID (RSID)	Wird beim Aufrufen automatisch vom vorgeschalteten Editor übernommen und kann nicht editiert werden.	1
Knoten ID (NodeID)	MUID des Knotens	1
Wasserspiegel (HSaveNo)	Wasserspiegel im Knoten speichern:2) Muss eigentlich "Ja" sein, sonst wird beim Knoten nichts gespeichert. 0 - Nein 1 - Ja.	3
Start, Ende (BeginTime, EndTime)	Die benutzerdefinierte Ergebnisdatei kann einen kürzeren Zeitraum umfassen, als die eigentliche Simulation. Will man die gesamte Simulation erfassen, so setzt man die Grenzen entsprechend großzügig, siehe Abbildung oben.	1
Liste
<Alle>	Lädt alle Knoten des Modells in die Ergebnisauswahl.
<Keine>	Leert die Ergebnisauswahl.
<Auswahl>	Holt die im Lageplan ausgewählten Knoten in die Ergebnisauswahl.
<Auswahldatei öffnen>	Öffnet eine Auswahldatei *.mus und lädt daraus alle Knoten in die Ergebnisauswahl.

Ergebnisauswahl Haltungen

Technische Details

Will man eine bereits vorhandene Ergebnisauswahl im Lageplan darstellen, bleibt einem nichts anderes übrig, einen nachgeordneten Editor nach dem anderen zu öffnen und die Elementliste über "Befehle > In die Zwischenablage kopieren" in eine Textdatei einzufügen.

Die Textdatei formatiert man dann zu einer Auswahldatei *.mus um, und lädt die *.mus in den Lageplan.

Offene Punkte

Tabelle zu "Ergebnisauswahl Haltungen"