Überstauvolumen

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Das Überstauvolumen gibt an, wie viel Wasser im fiktiven Becken über einem Schacht gespeichert wird, während der Wasserspiegel über das Geländeniveau steigt etc. etc. siehe offene Punkte

Wenn man WRITESURFACEFLOODRESULTS=1 setzt, wird die die Tabelle "Knoten - Wasserspiegel" der HTML-Zusammenfassung um die Spalten „Akkumuliertes positives Überstauvolumen“ und „Flooding duration“ ergänzt.

Lässt man zusätzlich die XRF-Datei erstellen, kann man sich die Zeitserien des Wasseraustritts und des Überstauvolumens ansehen. Das maximale Überstauvolumen, diesmal ohne besondere Berücksichtigung mehrfachen Austrittes, sieht man:

in MIKE URBAN mittels Berichtsassistent

in MIKE View über die Liste der Ergebnisse (lässt sich in die Zwischenablage kopieren)

Offene Punkte

Text aus Kapitel "4.1 Expanding Nodes" der "MIKE_1D_reference.pdf" verwenden, aber kürzen!

Ebenso Abbildung verwenden oder besser neu erstellen, da Fläche nicht gut zu erkennen ist und immer wieder mit dem Durchmesser verwechselt wird!