Haltungen - Erweiterte Einstellungen

Menüpunkt: MOUSE > Randbedingungen > Gebietslast
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, 3.4 Pipes and Canals
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2009 SP4.

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle msm_LinkAdv.

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Dialogfeld

Technische Details

Tabelle msm_LinkAdv enthält zusätzliche Parameter pro Haltung. Dokumentation siehe ADP im "DHIAPP INI and ADP Files Reference Manual.pdf" in der MOUSE-Installation.

Datensätze lassen sich nicht automatisch generieren, aber man kann mit Access in der Datenbank werkeln, siehe msm_AdvLink.xls.

Formel, um erst ab 500m zusätzliche Gitterpunkte einzuführen (nur anzuwenden bei Haltungen länger als 500 m):

Punktanzahl = 3 + Runden ((Länge-500)/500) * 2

Bei Haltungen bis 500 m ist die Gitterpunktanzahl 3.

Die standardmäßige Anzahl der Gitterpunkte findet sich in der Dateil MOUSE650.OUT, die bei jedem Simulationslauf angelegt wird 1) Die Erstellung der MOUSE650.OUT kann in der dhiapp.ini unterbunden werden. . Den entsprechende Eintrag finden Sie in den Zeilen, die mit LINK_LGRIDSLOT beginnen, und zwar an dritter Stelle. Jede Zeile enthält folgende Einträge:

MUID der Haltung

Länge der Haltung [m]

Anzahl der Gitterpunkte

Breite des Preissmann-Schlitzes, relativ zur Profilbreite

LINK_LGRIDSLOT = 'Link60', 96.7, 5, 0.010 LINK_LGRIDSLOT = 'Link70', 41.5, 3, 0.010

ToDo: Wahrscheinlich lässt sich diese Operation auch über einen Connector (Import/Export) bewerkstelligen.

Mir ist noch eine Idee eingefallen, wie man die Instabilität im Speicherkanal gezielt beseitigen könnte. Vielleicht hilft es, die Zahl der Gitterpunkte zu erhöhen, die MIKE URBAN für die numerische Lösung entlang der Haltung einfügt.

Dazu öffnest du für die betroffenen Haltungen mit der Schaltfläche "Erweitert" den Editor "Haltungen - Erweiterte Einstellungen".

Dann setzt du ein Hakerl bei "Benutzerdef. Gitter" und gibst hinter "Benutzerdef." die Anzahl der Gitterpunkte ein.

Die Mindestanzahl ist 3, nämlich zwei Wasserspiegelpunkte jeweils an den Enden der Haltung und ein Durchflusspunkt in der Mitte der Haltung.

Die nächsthöhere Stufe wäre 5, damit unterteilst du die Haltung in zwei Abschnitte, und du erhältst einen Wasserspiegelpunkt in der Mitte der Haltung, zwei Wasserspiegelpunkte jeweils an den Enden der Haltung, und zwei zwei Durchflusspunkten.

Wenn du die msm_Link mit der msm_LinkAdv joinst, kannst du die Anzahl der Gitterpunkte in Abhängigkeit von der Länge ausrechnen lassen.

Feld "MOUSE default" ist immer leer, siehe F0176