Lokale Steuerung MOUSE

Menüpunkt: MOUSE > Haltungen > Steuerung
Handbuch: Collection System, section 3.4.4: Miscellaneous
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2016 SP1

Einleitung

Die lokale Steuerung ermöglicht es, einer Haltung einen maximalen Durchfluss zuzuweisen. Die Regulation des Durchflusses kann entweder eine Funktion des Wasserstands in einem Knoten (Steuerknoten A) oder eine Funktion der Wasserstandsdifferenz in zwei Knoten (Steuerknoten A, B) sein.

Bezeichnung der Tabelle in der Datenbank: msm_PasReg

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Elementkennung und Lage im System
Haltungs ID (LinkID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen	1
Typ (TypeNo)	1 - Steuerung Qmax (H) 2 - Steuerung Qmax (dH)	1
Funktion (FunctionID)	ID der Wertetabelle	1
Ändern	öffnet Editor Wertetabelle	-
Steuerknoten A (ControlNodeAID)	für Wasserstand relevanter Knoten A	1
Steuerknoten B (ControlNodeBID)	für Wasserstand relevanter Knoten B	2
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Schließen	schließt den Editor	-

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

Beispiel für Drossel mit konstantem Abfluss

Beispiel für Wirbeldrossel