Editor Wertetabellen

Menüpunkt: MOUSE > Wertetabellen
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 6 Curves and Relations
Letzte Wiki-Aktualisierung: MIKE URBAN Version 2016 SP2.

Einleitung

Wertetabellen (Mouse engl.: Curves and Relations) erlauben die Spezfikation von eigenen Angaben zu Kennlinien, Geometrien usw. Es können beliebig viele Stützpunkte gesetzt werden.

Bezeichnung der Tabelle in der Datenbank: ms_Tab

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung	erf1) 1...zwingend erforderlich, 2...bedingt erforderlich, 3...rein optional
Elementkennung
Tabellen ID (MUID)	eindeutige ID der Tabelle	1
Typ (TypeNo)	Typen von Tabellendaten: 1 - Pumpenkennlinie Q-H 2 - Pumpenkennlinie Q-dH 3 - Pumpenbeschleunigung 4 - Lokale Steuerung Qmax-H 5 - Lokale Steuerung Qmax-dH 6 - Q-H Beziehung 7 - ZF-Diagramm 8 - Entferungseffizienz 9 - Beckengeometrie 10 - Unbekannt 11 - Ventil-Schlüsselkurve 12 - DQ Beziehung 13 - QQ Beziehung 14 - Capacity Curve QdH & Power Erläuterungen zu den einzelnen Typen, siehe Teschnische Details.	1
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext	3
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein	-
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze	-
Grafik	gibt eine Grafik der im Listenbereich ausgewählten Wertetabelle aus	-
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor	-

Diese weiteren Schaltflächen dienen der Bearbeitung und Eingabe von Werten in der Wertetablle.

Bedeutung: (von links nach rechts)

Anlegen neuer Zeilen in der Wertetabelle

Löschen ausgewählter Zeilen aus der Wertetabelle

Verschieben der ausgewählten Zeile nach oben bzw. nach unten

Aufsteigendes sortieren der Werte

Technische Details

1 - Pumpenkennlinie Q-H

Die Fördermenge ist nur von einem Wasserspiegel abhängig; typisch beispielsweise für Schneckenpumpen.

H: absoluter Wasserspiegel

Q: Fördermenge

2 - Pumpenkennlinie Q-dH

Die Fördermenge ist von der Wasserspiegeldifferenz zwischen dem Knoten vor und dem Knoten nach der Pumpe abhängig; typisch für Kreiselpumpen.

dH: Wasserspiegeldifferenz

Q: Fördermenge

3 - Pumpenbeschleunigung

Pumpenbeschleunigung (dQ/dt) in Abhängigkeit der Fördermenge (Q)

4 - Lokale Steuerung Qmax-H

Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einem Wasserstand.

H: absoluter Wasserspiegel

Q: maximale Durchflussmenge

5 - Lokale Steuerung Qmax-dH in Haltugen

Dient der lokalen Steuerung des Durchflusses in einer Haltung in Abhängigkeit von einer Wasserspiegeldifferenz.

dH: Wasserspiegeldifferenz

Q: maximale Durchflussmenge

6 - Q-H Beziehung

für verschiedene Schacht- und Beckentypen ist die Infiltration Q vom Wasserspiegel im Schacht oder Becken abhängig.

für Auslasstypen ist der Abfluss Q aus dem Auslass vom Wasserstand H im Auslass abhängig.

für Speicherknotentypen stellt die Q-H Beziehung eine Entleerungsfunktion dar, mit Q als Zuflussmenge aus einem Speicherknoten in einen empfangenden Schacht und H als Wasserspiegel in einem Knotrollschacht.

7 - ZF-Diagramm für Zeit-Flächen-Abflussmodelle

Abflusswirksame Fläche als Funktion der Zeit. MikeUrban stellt 3 Zeit-Flächen Kurven zur Verfügung, TACurve1 für rechteckige, TACurve2 für divergente und TACurve3 für konvergente Einzugsgebiete.

8 - Entfernungseffizienz

Wird für die Leistungskennlinie von Eliminationswehren angewendet. Die Leistungskennlinie gibt die Effizienz der Sedimententfernung (Einheitslos 1/1) in Abhängigkeit von Q an.

9 - Beckengeometrie

Definition von Flächen - Höhen Beziehungen mit den folgenden 3 Parametern:

H als Höhe, wobei der erste Tabellenwert der Sohlhöhe des Knotens bzw. des Beckens entspricht.

Ac als Querschnittsfläche normal zur Fließrichtung (wird für die Geschwindigkeitsberechnung benötigt).

As als die Oberfläche des Beckens (für die Volumenberechnung benötigt).

Beide Flächenparameter sind Funktionen in Abhängigkeit von der Höhe H.

10 - Unbekannt

Angewendet für Schmutzstoffe im Oberflächenabfluss (Datensätze für Konzentrationen für die langsame (SRC) und die schnelle (FRC) Abflusskomponente sowie für den Gesamtabfluss (TOT)).

11 - Ventil-Schlüsselkurve

Für Ventile angewendet und entspricht einer funktionalen Beziehung, welche zwei Knoten eines MOUS-Netzwerks verbindet. Die Kurve ergibt sich aus der Abhängigkeit von Ventilöffnung [o/o] und Widerstand [Einheitslos].

12 - DQ Beziehung

Für Straßeneinläufe angewendet, Typ "Senke": Hier befindet sich der Verbindungsknoten im Oberflächenabflussnetzwerk an einer Senke oder an einem Tiefpunkt, an dem sich das Wasser sammelt. Die Übertragungskapazität der Verbindung wird als DQ-Beziehung (D = Tiefe) spezifiziert.

13 - QQ Beziehung

Für Straßeneinläufe angewendet, Typ „bodengleicher Straßeneinlauf“: Hier kann sich der Abfluss im Oberflächenabflussnetzwerk am Verbindungsknoten vorbei fortsetzen. Die Übertragungskapazität der Verbindung hängt vom Gefälle des Oberflächenabflussnetzwerks ab und wird als Fangzonen-ID spezifiziert (ein Kollektiv von QQ-Beziehungen, die die Fangrate als Anteil des ankommenden Abflusses definieren).

14 - Capacity Curve QdH & Power

Energieverbrauch P [kW] einer Pumpe in Abhängigkeit von ihrer Q-H bzw. Q-dH Beziehung.

Offene Punkte

Durchsicht