Bearbeitung von Modellelementen

⯇ Zurück zu Kartenansicht und Steuerung
Weiter nach Analysen ⯈

In den Analysearten finden sich zwei Einträge, mit denen das Modell bearbeitet werden kann: die eher einfach gehaltene „Modellbearbeitung“ und die nur in seltenen Fällen erforderliche „Spezialbearbeitung“. Beachten Sie, dass alle Attribute, die Sie mit der „Modellbearbeitung“ anpassen, bequem wieder in den Ausgangszustand rückversetzt werden können.

Modellbearbeitung

Hier kann das Modell-Szenario bearbeiten werden, bevor eine Simulation ausgeführt wird. Änderungen die Sie vornehmen, werden sofort in der Datenbank gespeichert und sind Teil des jeweiligen Szenarios. Die folgenden Parameter können dabei einfach geändert werden.

Feld	Einstellungsmöglichkeiten
Behälter	Initialniveau (Wassertiefe zu Beginn der Simulation)
Reservoire	Druckhöhe zu Beginn der Simulation
Rohre	Durchmesser, Status (geöffnet, geschlossen, Rückflussverhinderer)
Pumpen	Relative Drehzahl, Status (geöffnet, geschlossen, außer Betrieb)
Ventile	Typ (PRV, PSV, PBV, FCV, TCV, GPV)1) Informationen zu den unterschiedlichen Typen finden Sie auf dieser Seite , Einstellungen, Status (aktiv, geöffnet, geschlossen)
Knotenbedarf	Knotenbedarf, Muster
Emitter	Koeffizient

Folgende Werkzeuge stehen bei der Modellbearbeitung zur Verfügung.

Feld	Erklärung
Ausgewähltes Element aus der Karte zum Bearbeiten hinzufügen
Löscht alle Bearbeitungen aus diesem Layer
Stellt die ursprünglichen Parameter wieder her
Löscht die Bearbeitung des Elements und entfernt dieses aus der Modellbearbeitung
Kopiert die bearbeiteten Elemente in die Zwischenablage, um diese z.B. in einen externen Bericht einzufügen

Spezialbearbeitung

In der Spezialbearbeitung können alle Modelldaten bearbeitet werden, die in "Modell bearbeiten" noch nicht geändert werden konnte, z.B. Steuerung, Muster, Koordinaten, etc.