Datenprüfung – speziell bei Shape-Dateien

&#9668 Zurück zu Datenprüfung – Wertebereiche
Weiter nach Datenprüfung – speziell bei Shape-Dateien &#9658

Shape-Dateien sind ein älteres GIS-Datenformat, aber genau deshalb ist das Format gut eingeführt und wird von vielen Programmen unterstützt. Allerdings entsprechen die exportierten Shape-Dateien nicht immer exakt den Spezifikationen, oder sie enthalten Formate, mit denen MIKE URBAN nicht gut umgehen kann.

Geometrie von Shape-Dateien überprüfen

Geometrie überprüfen (Check geometry) und Geometrie reparieren (Repair geometry).

.....überhaupt speziell....
Shape(Z) in Shape umwandeln -- scheint in MIKE URBAN 2011 nicht mehr notwendig zu sein. Mit ET GeoWizards, geht aber auch mit der Toolbox:
* ArcToolbox > Conversion Tools > Zu Geodatabase > Feature-Class zu Feature-Class
* unter "Umgebung..." die "General Settings" ändern, und zwar:
* Output has Z Values: Disabled
* Output has M Values: Disabled
* Kopie der Shapedatei erstellen
Mir ist noch unklar, ob diese Einstellungen nur für den "Current Workspace" gelten, oder global.

Multipart-Polygone durch Singlepart-Polygone ersetzen

MIKE URBAN kann zwar mit Einzugsgebieten umgehen, die aus mehreren Teilen bestehen1) es kommt sogar vor, dass die MIKE URBAN-Einzugsgebietsabgrenzung Mulitpart-Polygone erzeugt , aber trotzdem wirkt die Darstellung unsauber und verwirrend.

Das ArcGIS-Werkzeug Multipart in Singlepart (Data Management) löst alle Multipart-Polygone auf und erzeugt eine neue Featureklasse. Dies ist vor allem vor dem Import nach MIKE URBAN nützlich.

Möchte man in einer bestehenden MIKE URBAN-Datenbank arbeiten, muss man vorsichtiger umgehen, nicht zuletzt, weil es nachgeschaltete Tabellen gibt.

(a) Multipart-Polygone findet man, indem man in ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Field Calculator den Python-Ausdruck: !SHAPE!.partCount schreibt (Quelle).

(b) Multipart-Polygone kann man im Editiermodus einzeln zerlegen mit dem Werkzeug