Import und Export - eine Einleitung

Netzdaten importieren

Netzdaten werden üblicherweise mit der MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle eingelesen. Sie bietet umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen, Berechnungen auszuführen, Lageungenauigkeiten zu bereinigen, und vieles mehr.

Folgende Datenformate lassen sich einlesen (Liste nicht vollständig):

Excel-Tabellen (*.xls)

Access-Datenbanken (*.mdb)

Text-Dateien txt (*.txt, *.tab, *.csv)

AutoCAD (*.dwg, *.dxf)

ESRI Personal Geodatabase (*.mdb)

ESRI Shape-Dateien (*.shp etc.)

ESRI Shape-Dateien (*.shp etc.) – Knoten und Haltungen nach MOUSE

ESRI Shape-Dateien (*.shp etc.) – Einzugsgebiete nach MOUSE

ESRI Shape-Dateien (*.shp etc.) – Wasserversorgungsleitungen nach EPANET

Simple XML

Weiters werden unter anderem folgende produktspezifischen Datenmodelle unterstützt:

BaSYS Abwasser (*.mdb)

BaSYS Wasser (*.mdb)

EPA EPANET2 (*.inp)

EPA SWMM5 (*.inp)

GEONIS Siedlungsentwässerung

GEONIS Wasserversorgung

HYSTEM-EXTRAN bis Version 6 (*.mdb)

HYSTEM EXTRAN ab Version 8.1 (*.idbm)

ISYBAU XML

IP Kanal

MIKE URBAN (*.mdb)

MOUSE

NEPLAN

Schnittstelle Digitaler Wasserleitungskataster (Österreich)

STANET Wasser

Alternativ zur Import-Export-Schnittstelle kann ArcMap verwendet werden, um Netzelemente direkt in die Projektdatenbank einzufügen. Dieser Weg ist manchmal schneller und einfacher, ist allerdings weniger abgesichert, als die Import-Export-Schnittstelle.

Die lagerichtige Darstellung bietet wesentliche Vorteile beim Bearbeiten der Daten und der Analyse der Ergebnisse. Mit einigen Handgriffen lassen sich Netzdaten aber auch bei fehlenden Lagekoordinaten importieren.

Netzdaten exportieren

Auch zum Exportieren kann die MIKE URBAN Import-Export-Schnittstelle herangezogen werden. Sie bietet ähnlich umfangreiche Funktionen, um Felder zuzuordnen und Berechnungen auszuführen, wie beim Importieren.

Export von Netzdaten in Shape-Dateien

Zeitserien importieren

Für die dynamische Simulation benötigt man Ganglinien. Beispielsweise sind das in der Wasserversorgung Verbrauchsganglinien, in der Siedlungsentwässerung Niederschlagsdaten.

Zeitserien im ASCII-Format

Zeitserien aus MS Excel