Import von Netzdaten aus Excel-Tabellen

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2009, Service Pack 2

Einrichten der ODBC-Verbindung

Der Import aus Excel beruht auf einer ODBC-Verbindung, welche Sie zunächst vorbereiten müssen. Dieser Schritt ist nur einmal erforderlich, die Verbindungseinstellungen werden auf Ihrem Computer gespeichert.

(1) Öffnen Sie die "Systemsteuerung > Verwaltung > Datenquellen(ODBC)" und wechseln Sie auf das Register "System-DSN".

(2) Erstellen Sie mit <Hinzufügen> einen neuen Eintrag.

(3) Wählen Sie den "Microsoft Excel-Treiber (*.xls)".

(4) Im nächsten Eingabefeld geben Sie als Datenquellennamen beispielsweise "muExcel" an. Wählen Sie keine Arbeitsmappe aus!

(5) Bestätigen Sie mit <OK> und schließen Sie das ODBC-Setup mit einem weiteren <OK>.

Vorbereiten der Excel-Tabellen

Anhand Beispieltabelle erklärt

e:\Dokumente\unt\Schulung\MURBANMM_Schulung\C_ImportExport\xls\muKanalnetz_02.xlt

(ev _03 wo die Info über der Tabelle in die Kommentare geschrieben wird)

Wichtig in Excel:

Ev. Namensbereiche definieren

Probleme mit dem Erkennen von Feldtypen

Einrichten und Durchführen des Imports

Ist es richtig, dass nur xls-Dateien eingelesen/verknüpft werden können, und keine xlsx-Dateien?

Das hängt ODBC-Treiber für Excel-Mappen ab, welcher vom Betriebssystem oder von MS Office zur Verfügung gestellt wird. Wenn Sie Excel 2007 oder später verwenden, sollte Ihr ODBC-Treiber auch eine Verbindung zu xlsx-Dateien herstellen können. Schalten Sie im entsprechenden Auswahldialog auf "Alle Dateien (*.*)" um, damit Sie auch xlsx-Dateien auswählen können. Falls das nicht funktioniert, müssten Sie den entsprechenden ODBC-Treiber bei Microsoft herunterladen.