River/Urban Links

Für die Bearbeitung von komplexen Fragestellungen kann MIKE URBAN mit anderen DHI-Programmen gemeinsam betrieben werden (gekoppelte Modellierung).

Sollen zum Beispiel zusätzlich zur hydraulischen Analyse der Kanalisation auch die Auswirkungen der Mischwasserentlastungen auf den Vorfluter detailliert untersucht werden, dann kann man dafür MIKE URBAN mit dem Fließgewässermodell MIKE 11 koppeln. River/Urban Links sind die Schnittstellen zwischen diesen beiden Modellen, also die Übergabepunkte, wo Information zwischen MIKE URBAN und MIKE 11 ausgetauscht wird.

River/Urban Links können nicht innerhalb von MIKE URBAN erstellt werden. Für die Kopplung von MIKE URBAN und MIKE 11 benötigen Sie die Software MIKE FLOOD.

Innerhalb von MIKE FLOOD können Sie im Lageplan (Seite "Link Definitions") neue River/Urban Links erstellen: Rechter Mausklick innerhalb des Lageplans > Kontext Menü: Link river branch to MIKE URBAN

Klicken zum Vergrößern

Im folgenden Dialogfeld stehen 4 Typen zur Auswahl.

Klicken zum Vergrößern