Installationsanleitung MIKE FLOOD 2012

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Die Installationsanleitung für MIKE FLOOD finden Sie auf der DVD:

\Release Notes\MIKEFLOODrelinf.htm

Die Routine installiert MIKE ZERO mit den erforderlichen MIKE21-Komponenten.

Anschließend müssen Sie MIKE URBAN installieren:

\Release Notes\MIKEURBANrelinf.htm

Eine detailliertere Anleitung finden Sie unter: Installationsanleitung MIKE URBAN 2012

Die Installation von MIKE URBAN ist insofern komplexer, als auch ArcGIS 10.1 installiert wird.