Neues Projekt erstellen

Menüpunkt: Datei > Neues Projekt
Handbuch: MIKE URBAN Water Tutorials, section 3.2.1 Step 1: Creating a New Project

Technische Details

Koordinatensystem

Ziel ist lagerichtige Darstellung von Hintergrunddaten innerhalb von MIKE URBAN, oder die lagerichtige Darstellung des MIKE URBAN-Modells in ArcMap, zum Beispiel mit webbasierten Basiskarten.

Die Österreichischen Koordinatensysteme finden Sie im Baum unter:

Projizierte Koordinatensysteme > Nationale Raster > Österreich

Üblich sind folgende Gauß-Krüger-Systeme:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Northing
MGI Austria GK West	EPSG:31254	10.333°	-5.000.000
MGI Austria GK Central	EPSG:31255	13,333°	-5.000.000
MGI Austria GK East	EPSG:31256	16.333°	-5.000.000

Für Daten über ganz Österreich kommt auch die Lambertsche Projektion zur Anwendung:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting	False Northing
MGI Austria Lambert	EPSG:31287	13.333°	400.000	400.000

In Deutschland wird zur Zeit auf das UTM-Koordinatensysteme umgestellt. In Deutschland sind zwei Meridianstreifen in Verwendung:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
ETRS 1989 UTM Zone 32N	EPSG:25832	9°	500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N	EPSG:25833	15°	500.000

Damit man beim Blick auf den Rechtswert gleich erkennt, in welchem Streifen man sich befindet, wird manchmal das False Easting, eine Additionskonstante, erhöht:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
ETRS 1989 UTM Zone 32N 7stellen	ESRI:102328	9°	2.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N 7stellen	ESRI:102359	15°	3.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 32N 8stellen	ESRI:102329	9°	32.500.000
ETRS 1989 UTM Zone 33N 8stellen	ESRI:102360	15°	33.500.000

Das bisherige Gauß-Krüger-System ist aber noch recht verbreitet. Es bezieht sich auf fünf Meridianstreifen. Zur Kennzeichnung des Meridianstreifens wird stets ein erhöhtes False Easting verwendet:

Bezeichnung in ArcGIS	WKID	Zentralmeridian	False Easting
DHDN 3-Degree Gauss Zone 1	EPSG:5520	3°	1.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 2	EPSG:31466	6°	2.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 3	EPSG:31467	9°	3.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 4	EPSG:31468	12°	4.500.000
DHDN 3-Degree Gauss Zone 5	EPSG:31469	15°	5.500.000

Durch Rechtsklick können Sie jedes Koordinatensystem zu den Favoriten hinzufügen. Die Favoriten finden Sie anschließend ganz oben in der Liste. 1) Favoriten werden für jeden Benutzer separat gespeichert unter C:\Users[USERNAME]\AppData\Roaming\ESRI\Desktop10.1\ArcMap\Coordinate Systems, siehe Location of Coordinate Systems folder in ArcGIS 10.1. Verfügbar ab MIKE URBAN 2012.

Mit einigen Handgriffen können Sie das Koordinatensystem auch nachträglich festlegen, falls Ihnen eine Datenbank mit keinem oder einem falschen Koordinatensystem vorliegt.