Editor Energie

Menüpunkt: EPANET > Energie
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.2.3 Energy Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Energy.

Einleitung

In MIKE URBAN können der Pumpenenergieverbrauch und die Pumpkosten berechnet werden. Sie können entweder pumpenspezifische Effizienzkennlinien und Stromaufstellungen wählen oder für diese Berechnungen einen Satz Standardwerte auswählen.
Die Einstellungen in diesem Editor beziehen sich auf das gesamte Projekt. Energieeinstellungen zu einzelnen Pumpen können im Pumpen Editor unter Energiebedarf festgelegt werden.

Dialogfeld

Das Dialogeingabefeld des Energie-Editors ist durch Auswahl von EPANET => Energie zugänglich. Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Arbeitspreis (Price)	Durchschnittskosten pro kW/Std.
Kostenganglinie (PricePatID)	ID des Zeitrasters zur Beschreibung der zeitabhängigen Energiepreisschwankungen.
Pumpenwirkungsgrad (Effic)	Entweder ein einzelner Wirkungsgrad in Prozent für pauschale Einstellwerte oder die ID einer Effizienzkennlinie für eine spezielle Pumpe.
Leistungspreis (DemCharge)	Zusatzkosten pro maximalen kW-Verbrauch während des Simulationszeitraums.
Schaltflächen
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Die Ergebnisse werden in der *.sum Datei Ihres Projektes unter dem Punkt Energy Usage ausgegeben.

Weiterführende Links

Offene Punkte

erster offener Punkt