Editor Ergebnistabellen

Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2009 SP5.

Einleitung

Menüpunkt: Ergebnisse > Ergebnistabelle

Die Simulationsergebnisse werden in eine Liste geladen, welche sich anschließend nach bestimmten Werten filtern lässt. Die Auswahl in der Liste und im Lageplan sind in beide Richtungen synchronisiert.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Result File	Aus mehreren Ergebnisdateien können Sie nur dann wählen, wenn auch mehrere Ergebnisdateien geladen sind.
GEO Type	Es werden immer nur die zu einem bestimmten Typ von Modellelement gehörenden Ergebnistypen angezeigt.
Close	schließt das Dialogfeld
Refresh	aktualisiert die Liste, wenn der Zeitschritt im Lageplan verändert worden ist
Database	schreibt die Liste in die Datenbank
Ergebnis auswählen
Data Type	Die Liste kann nach einem Kriterium eingeschränkt werden. Geben Sie den Ergebnistyp, den Vergleichsoperator und den Vergleichswert an.
Select	Filtert die Tabelle und wählt die Elemente im Lageplan aus.
Liste filtern
Find	Filtert die Liste nach allen MUIDs, in denen der angegebene Text an irgendeiner Stelle vorkommt. Die eigentliche Auswahl (zu erkennen an der hellblauen Markierung im Lageplan) wird dabei nicht verändert.
Selection	Filtert die Liste nach den ausgewählten Elementen, egal ob die Auswahl mit einem Kriterium, oder im Lageplan mit der Maus erstellt wurde.
All	Zeigt in der Liste alle Elemente an. Die eigentliche Auswahl (zu erkennen an der hellblauen Markierung im Lageplan) wird dabei nicht verändert.

Technische Details

Wenn es sich bei den Ergebnissen um Zeitserien handelt, wird die Tabelle für den in der Animation gerade aktuellen Zeitschritt erstellt. Wenn Sie sich in der Animation vorwärts oder rückwärts bewegen, wird die Tabelle nicht automatisch aktualisiert, in der Fußzeile des Dialogs sehen Sie die Diskrepanz. Um die Tabelle zu aktualisieren, drücken Sie auf "Refresh".

Zum Kopieren klicken Sie mit der rechten Maustaste auf irgendeinen Spaltenkopf und wählen "Copy to Clipboard". Alle Spalten und alle in der Liste sichtbaren Elemente werden in die Zwischenablage kopiert. Die Spalten sind in der Zwischenablage durch Tabulatoren getrennt, sodass sich die Daten direkt in ein Tabellenkalkulationsprogramm einfügen lassen. Dort können Sie die Tabellen auch ausdrucken.

Datenbank

Die Schaltfäche "Database" schreibt die Ergebnisse des aktuellen Modellelements (GEO Type) in die MIKE Urban-Datenbank. Es erscheint ein Fortschrittsbalken links unten im Dialogfeld.

Will man alle fünf Tabellen befüllen, muss man die GEO Typen hintereinander auswählen und "Database" drücken.

Folgende Tabellen werden befüllt:

GEO Type	Datenbank-Tabelle
WD Knoten	mw_RESJunction
WD Behälter	mw_RESTank
WD Rohre	mw_RESPipe
WD Pumpen	mw_RESPump
WD Ventile	mw_RESValve

Die fünf Tabellen sind ähnlich aufgebaut. Dies soll anhand der "mw_RESJunction" erklärt werden.

Feld	Erklärung
MUID	MUID des Elements
Demand	aktueller Bedarf zum Zeitschritt
Demand_Min	Minimaler Bedarf
Demand_Max	Maximaler Bedarf
Demand_Avg	Mittlerer Bedarf
Grade	aktuelles Druckgefälle zum Zeitschritt
Grade_Min	Minimales Druckgefälle
Grade_Max	Maximales Druckgefälle
Grade_Avg	Mittleres Druckgefälle
TStep	Zeitschritt

Grundsätzlich wird pro Zeitschritt eine neue Zeile angelegt. Wenn man einen bestimmten Zeitschritt sehen möchte, muss man auf diesen Zeitschritt filtern und beispielsweise das Feld "Demand" oder "Grade" ansehen.

Gleichzeitig enthält jede Zeile neben dem aktuellen Wert auch das Minimum (_Min), das Maximum (_Max) und den Mittelwert (_Avg). In allen Zeitschritten eines bestimmten Elements stehen natürlich die gleichen Werte.

Das hat den Vorteil, dass man nur auf den Zeitschritt 0 zu filtern braucht, um zu allen Elementen sofort die Minima, Maxima und Mittelwerte zu sehen.

Ein weiterer Vorteil eröffnet sich in ArcMap. Wenn man die "mw_RESJunction" über die "MUID" an die "mw_Junction" joint, kann man nicht steuern, welcher Zeitschritt ausgewählt wird. Da aber die statistischen Werte in allen Zeilen stehen, hat stehen sie nach dem Joinen sicherlich zur Verfügung.