Knoten verfolgen Editor

Menüpunkt: EPANET > Wasserqualität > Knoten verfolgen
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.7: Source Tracing
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Project.

Einleitung

Mit dem Dialogfeld zum Verfolgen von Knoten, wie es in Abbildung 2.49 gezeigt ist, können Sie zeitabhängig verfolgen, welcher prozentuale Anteil des einen Knoten im Netzwerk erreichenden Wassers von einem gegebenen Knoten (d.h. Knoten, Behälter oder Reservoir) stammt. Die Nachverfolgung ist ein nützliches Werkzeug zum Analysieren eines Verteilernetzwerksystems, das Wasser von zwei oder mehr unterschiedlichen Wasserzuflüssen bezieht. Es kann verwendet werden, um zu zeigen, in welchem Maß sich Wasser aus einer gegebenen Quelle mit jenem aus anderen Quellen vermischt und wie sich das räumliche Muster dieser Mischung zeitabhängig ändert.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Knotentyp (TraceNodeTypeNo)	Knotentyp (d.h. Knoten, Reservoir oder Behälter)
Knoten ID (TraceNode)	ID des verfolgten Knotens
Schaltflächen
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt