Startwert Wasserqualität Editor

Menüpunkt: EPANET > Wasserqualität > Startwert Wasserqualität
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 1.5.3 Initial Water Quality Editor
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2012 SP3

Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Quality.

Einleitung

Der Startwert Wasserqualität zu Beginn einer Simulation kann auf einzelne Knoten oder eine Gruppe von Knoten übertragen werden. Der Startwert Wasserqualität kann folgendes repräsentieren:

Anfangskonzentration für chemische Stoffe bei einer Stoffausbreitungsanalyse.

Startstunde für Wasseralterbestimmung.

Anfangsprozentsatz von Wasser, das an einem bestimmten Quellknoten entspringt, für das Mischungsverhältnis.

Standardmäßig wird der Wasserqualitätsstartwert von Null auf alle Knoten übertragen. Der Startwert Wasserqualität Editor wird verwendet, um die Startwerte der Wasserqualitätslevel für das Rohrnetzwerksystem anzupassen.

Dialogfeld

Klicken zum Vergrößern

Feld	Erklärung
Elementkennung und Lage im System
Knoten ID (NodeID)	ID des Knotens, dessen Wasserqualitätsstartwert spezifiziert wird.
Qualität (Quality)	Wasserqualität am festgelegten Knoten (oder einer Gruppe von Knoten)
Schaltflächen
Neu	fügt einen neuen Datensatz ein
Löschen	löscht ausgewählte Datensätze
Befehle	Standardbefehle für Datensätze
Schließen	schließt den Editor

Technische Details

Wenn eine Wasserqualitätsanalyse für die Stoffkonzentration durchgeführt wird, dann gibt das Feld Qulität die Wasserqualität in mg/l an.

Wenn eine Wasserqualitätsanalyse für das Wasseralter durchgeführt wird, dann gibt das Feld Qulität den Anfangswert des Wasseralters in Stunden an.

Wenn eine Wasserqualitätsanalyse für das Mischungsverhältnis durchgeführt wird, dann gibt das Feld Qualität den Anfangswert des Prozentsatzes des Wassers vom Eintrags- (Ursprungs-)Knoten in Prozent an.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte