Neu in MIKE URBAN 2020

MIKE URBAN+ wird schon bald MIKE URBAN (ohne Plus) abgelöst haben. Alle neuen Funktionen werden ausschließlich in MIKE URBAN+ 2020 realisiert, in MIKE URBAN 2020 werden lediglich geringe Anpassungen vorgenommen werden. Im Jahr 2020 möchten wir Sie daher intensiv beim Umstieg auf MIKE URBAN+ unterstützen.

Mit MIKE URBAN 2020 wird ArcGIS Version 10.7.1 installiert.

MIKE 1D LTS

Wiederherstellung nach einer fehlgeschlagenen Berechnung

Generierung einer LTS-Jobliste unter Verwendung von "LTS_JOBLIST_INFLOW_TIMESERIES" in der ADP-Datei

Verbesserungen

Fehler ausgebessert, damit die Auswahl einer *.dfs2 Datei wieder möglich ist (Ergebnislayer)

Der Fehler in der Verwendung der Colebrook-White Formel bei Druckleitungen wurde ausgebessert

Oberirdischen Ergebnissen bei druckdichten Abdeckungen werden nicht mehr angeführt

Fehlerkorrektur in der Simulation von Niedrigwasser-Abflüsse im hydrologischen Modell B

Die Kompatibilität zwischen MOUSE und MIKE 1D Eingabedateien (*.adp-Dateien) wurde ermöglicht

Fehlerkorrektur bei Unterschieden in den Reibungsverlusten, bei Verwendung verschiedener Verlustformeln