Kartenansicht und Steuerung

Mit der Kartenansicht können Sie schnell durch die Modelldaten und Ergebnisse navigieren. Die Bedienung erfolgt am PC und den mobilen Geräten etwas unterschiedlich.

Vergrößern / Verkleinern / Gesamtansicht

Wählen Sie wenn das gesamte Modell angezeigt werden soll. Mit können Sie den Kartenausschnitt vergrößern (+) oder verkleinern (-).

Zum Vergrößern auf ein definiertes Rechteck ​​halten Sie auf der PC-Tastatur die Umschalttaste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus ein Rechteck. Gleichermaßen können Sie bei Nutzung mit einem mobilen Gerät, mit zwei Fingern vergrößern und verkleinern, wie Sie es von einem Smartphone gewohnt sind.

Lesezeichen

Durch Setzen eines Lesezeichens können Sie schnell zu einer bestimmten Position in Ihrem Modell navigieren. Wählen Sie im Hauptmenü, wenn Sie eine bestimmte Ansicht speichern möchten.

Ein „Lesezeichen“ merkt sich die Position und Zoomeinstellung auf der Karte zum Zeitpunkt, an dem es gesetzt wird. Im „Lesezeichen“-Menü können die folgenden Einstellungen vorgenommen werden.

Feld	Erklärung
Erstellen	Setzt ein neues Lesezeichen
Schließen	Schließt das Lesezeichen-Menü
Start	Navigiert Sie zum ausgewählten Lesezeichen
Exportieren	Exportiert das ausgewählte Lesezeichen
Importieren	Importiert das ausgewählte Lesezeichen

Es können beliebig viele Lesezeichen erstellt werden. Das Lesezeichen kann im Menü auch umbenennt werden. Durch Klick auf das Papierkorbsymbol wird es wieder gelöscht.

Standort

Um Ihre aktuelle Position auf der Karte anzuzeigen, wählen Sie im Hauptmenü . Wenn Sie diese Funktion verwenden möchten, müssen Sie Ihrem Browser den Zugriff auf Ihren Standort erlauben.

Modell-Layer

Neben der Hintergrundkarte (Open Street Map) und den GIS-Layern, können die folgenden Modell-Layer angezeigt werden.

Feld	Erklärung
Behälter	veränderlicher Wasserspiegel
Reservoir	konstanter Wasserspiegel
Knoten
Rohre
Pumpen
Ventile	Schieber
Wasserzähler	Bedarfszuordnung wie Sie im MIKE URBAN Wasserversorgungs-Modell erzeugt wurde. Diese werden nur dargestellt wenn ein MIKE URBAN-Modell die Grundlage war und wenn Sie im MIKE URBAN-Modell abgebildet worden sind.

Schalten Sie einen Layer aus, wird auch die Symbologie eingeklappt. Die Symbologie ist voreingestellt und kann nur bei einer Installation auf Ihren Server durch einen Administrator angepasst werden.

Elemente auswählen

Um einen Layer für „Informationen“ oder die „Modellbearbeitung“ auszuwählen, klicken Sie auf den ausgewählten Layer, sodass ein Stern neben diesem angezeigt wird. Dann können in der Karte einzelne Elemente aus diesem Layer mit einem Mausklick ausgewählt werden. Ein erneuter Klick wählt das Element wieder ab. Die Anzahl der ausgewählten Elemente scheint neben dem Layer-Namen auf und kann durch einen Klick auf das „X“ wieder gelöscht werden. Über kann die gesamte Auswahl (aus mehreren Layern) wieder gelöscht werden.

Informationen über die Anzahl der Pumpen, Behälter, etc. erhalten Sie über einen Klick auf das "Info"-Tool neben dem Modell-Layer.

Information über Elemente

Über können die Elemente und dazugehörige Attribute einzeln aufgerufen werden. Wenn Sie beispielsweise einen bestimmten Knoten anzeigen wollen, aktivieren Sie den Knoten-Layer und klicken Sie auf einen beliebigen Knoten in der Karte. Das Info-Fenster zeigt dann alle vorhandenen Informationen zu diesem Knoten an.

Werte die bei der Bezeichnung "_original" angeführt haben, zeigen die Originaldaten aus der Datenbank. Wenn Sie also Werte ändern, können Sie immer noch das Original einsehen.

Elemente suchen

Um bestimmte Layer-Elemente zu finden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layer im Inhaltsverzeichnis und wählen Sie "Elemente suchen". Damit öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie Kriterien für die Element-Suche angeben können.

Folgende Einstellungen können vorgenommen werden.

Feld	Erklärung
Attribut	Attributfeld auswählen, in dem gesucht werden soll
Bedingung	Suchbedingung auswählen Für Textfelder: -beginnt mit -enthält Für numerische Felder: -ist gleich -ist kleiner als -ist kleiner oder gleich -ist größer als -ist größer oder gleich -innerhalb eines Bereichs (obere und untere Grenze)

Nach Eingabe der Suchkriterien werden mit "Suchen" die entsprechenden Elemente gefunden und als Liste angezeigt. Sie können den Dialog schließen, oder die Auswahl auf den Lageplan übertragen.

Elemente beschriften

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Layer im Inhaltsverzeichnis und wählen Sie "Beschriften" (Choose Label). Damit öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie das Beschriftungs-Attribut auswählen können.