Ergebnis-Layer

Die Darstellung der Ergebnisse wird nach den verschiedenen Analysearten unterteilt. Untenstehende Grafiken zeigen die Standard-Darstellung für die einzelnen Berechnungen an.

Hydraulik-Ergebnislayer

Die Ergebnisse für den Druck sind zeitlich variierend und können animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Die Ergebnisse für den Bedarf sind zeitlich variierend und können animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Die absoluten Werte für den Durchfluss sind zeitlich variierend und können animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden. Die Fließrichtungspfeile werden ebenfalls angezeigt im Lageplan.

Die Geschwindigkeit ist zeitlich variierend und kann animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Die Druckhöhe ist zeitlich variierend und kann animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Hier wird das maximale Druckgefälle pro Rohr, bezogen auf die gesamte Simulationsperiode, angezeigt. Das Druckgefälle ist in Meter pro 1000 Meter angegeben. Es wird empfohlen, dass das Druckgefälle weniger als 25m beträgt. Wenn die Werte größer als 25m sind, zeigt dies an, dass die Rohrdurchmesser zu klein sind.

Dieser Layer zeigt den geringsten Druck pro Knoten an, bezogen auf die gesamte Simulationsperiode. Wenn ein Druck unter 0 liegt, zeigt das, dass eine Wasserversorgung an dieser Stelle nicht möglich sind. Wenn die Werte viel zu hoch sind, deutet dies auf ein (numerisches) Problem in der Simulation hin.

Bezogen auf die gesamte Simulationsperiode wird der minimale (Betriebs-)druck pro Knoten angezeigt.

Bezogen auf die gesamte Simulationsperiode wird der maximale (Betriebs-)druck pro Knoten angezeigt.

Dieser Layer zeigt die Schwankung zwischen den minimalen und maximalen (Betriebs-)druck pro Knoten an. Knoten die in roter Farbe angezeigt werden zeigen, dass die Druckschwankungen während der Simulation zu hoch sind.

Es wird angezeigt, wie oft sich die Fließrichtung in jedem einzelnen Rohr verändert hat, bezogen auf die gesamte Simulationsdauer. Wenn sich die Fließrichtung häufig ändert, deutet diese eventuell auf Probleme in der Wasserqualität oder einen ungeeigneten Betriebsablauf hin.

Bezogen auf die gesamte Simulationsperiode wird die maximale Geschwindigkeit pro Rohr angezeigt.

Dieser Layer zeigt die Schwankungen pro Rohr zwischen minimaler und maximaler Geschwindigkeit an. Es wird die gesamte Simulationsdauer betrachtet. Werte die rot markiert sind, zeigen Rohre an, in denen die Geschwindigkeitsschwankungen zu hoch sind.

Die Höhe im Behälter ist zeitlich variierend und kann animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Das Volumen im Behälter ist zeitlich variierend und kann animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Der prozentuelle Füllungsgrad (bezogen auf das Volumen) ist zeitlich variierend und kann animiert angezeigt oder für einen Längsschnitt verwendet werden.

Animation

Für manche Layer können die Ergebnisse animiert dargestellt werden. Die Steuerungsleiste für die Animation erscheint automatisch. Mit Hilfe dieser Leiste können Sie die Animation starten, pausieren, stoppen, einen Zeitschritt zurück oder nach vorne gehen.

Informations-Werkzeug

Mit dem Informations-Werkzeug können die Ergebnisse einzeln aufgerufen werden. Wenn Sie beispielsweise den Druck für einen bestimmten Knoten anzeigen wollen, aktivieren Sie den Druck-Layer und klicken Sie auf einen beliebigen Knoten in der Karte. Das Info-Fenster zeigt dann das Ergebnis für den Druck an. Wenn Sie die Animation starten, ändert sich der Wert im Info-Fenster ebenfalls entsprechend.

Zeitserie

Um die Zeitserie zu aktivieren, wählen Sie unter der Analyseart Zeitserie aus. Es werden die zeitlichen Verläufe der Ergebniselemente für die ausgewählten Knoten oder Rohre angezeigt. Die Zeitserie kann für jeden animierten Ergebnis-Layer (z.B. Druck, Durchfluss) erstellt werden. Für die Erstellung der Zeitserie wählen Sie zuerst den Ergebnis-Layer aus dem Inhaltsverzeichnis aus und drücken dann auf den Modellknoten oder das Rohr, für das Sie die Zeitserie anzeigen lassen möchten. Sie können beliebig viele Knoten / Rohre in das Diagramm einfügen, um direkte Vergleiche zu ermöglichen.

Folgende Werkzeuge stehen zur Verfügung.

: Der ausgewählte Knoten / Rohr wird in der Zeitserie dargestellt

: Hinzufügen eine Zeitserie aus einem anderen Szenario

: Kopiert die Werte der Zeitserie in die Zwischenablage

: Werte der Zeitreihe als CSV-Datei speichern

: Alle Zeitserien aus der Darstellung entfernen

: Ein zusätzliches Fenster wird eingefügt, in dem Sie den Darstellungsbereich festlegen können

: Erstellte Zeitserien können gespeichert und exportiert oder importiert werden

Interaktive Größenänderung

Wenn Sie Zeitserien für zwei oder mehr Ergebnistypen darstellen lassen, werden die Diagramme übereinander angezeigt. Um die Darstellung zu vergrößern, zeichnen Sie ein Rechteck oder eine vertikale Linie innerhalb der Zeitserie. Mit einem Doppelklick innerhalb vom Diagramm, erhalten Sie wieder die Gesamtansicht. Um mit der Maus die vergößerte Zeitserie zu bewegen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und bewegen Sie den Zeiger. Am Smartphone oder Tablet können Sie Ihre Finger zum Vergrößern und Verkleinern verwenden. Wenn Sie eine bestimmte Zeitserie aus der Grafik entfernen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeitserie im Diagrammfenster und wählen Sie "Nächstliegende Zeitserie entfernen".

Auswahl eines Layers übernehmen

Die Ergebnis-Layer im Inhaltsverzeichnis erlauben es eine Element-Auswahl von einem Layer auf einen anderen zu übertragen. Dies kann beispielsweise nützlich sein, wenn Sie drei Knoten für die Darstellung des Drucks auswählen und für die gleichen drei Knoten anschließend den Bedarf ansehen möchten.

Wenn Sie den Druck-Layer aktivieren und drei Knoten markieren, erscheint neben dem Druck eine Zahl auf blauem Hintergrund, die angibt wieviele Elemente ausgewählt worden sind. Wenn Sie dann einen anderen Layer aktivieren (beispielsweise Bedarf) erscheint zusätzlich beim Druck-Layer ein Symbol mit zwei Pfeilen. Um die Auswahl auf den Bedarf-Layer zu übernehmen, drücken Sie auf dieses Symbol.

Längsschnitt

Um den Längsschnitt zu aktivieren, wählen Sie unter Analysetyp die Option "Längsschnitt" (Profile Plot). Der Längsschnitt kann grundsätzlich ebenfalls für jeden animierten Layer dargestellt werden, obwohl normalerweise hauptsächlich die Druckhöhe und Höhenlage relevant sind. Wählen Sie einige Knoten für den Längsschnitt aus, indem Sie diese in der gewünschten Reihenfolge in der Karte auswählen. Das Programm verbindet die ausgewählten Knoten auf kürzestem Weg, markiert die Knoten in der Karte und zeigt dann den Längsschnitt an. Die Werkzeugleiste für den Längsschnitt ist die gleiche wie für die Zeitseriendarstellung. Die Höhe wird immer angezeigt, und durch aktivieren der Layer im Inhaltsverzeichnis können Sie aussuchen, welche Berechnungen darüber hinaus noch dargestellt werden sollen.

Wasseralter-Ergebnislayer

Nach erfolgreicher Simulation des Wasseralters, werden zwei neue Layer hinzugefügt.