DHI WATERNET ADVISOR

Der DHI WATERNET ADVISOR ist ein webbasierendes Programm, für leichte und schnelle Berechnungen und Analysen im Wasserversorgungsnetz. Als Grundlage wird dafür das Netz aus MIKE URBAN WD (Wasserversorgung) oder EPANET benötigt. Darüber hinaus kann auch jede beliebige Geodatenbank geöffnet werden. Das Netz kann mit vordefinierten Layern angezeigt werden und die Modelldaten können einfach bearbeitet werden, um eine EPANET-basierende Simulation auszuführen. Anschließend können die Ergebnisse geladen und in der Karte angezeigt werden. Dabei ist es möglich thematische Karten, Zeitreihen und Längsschnitte animiert darzustellen. Der WATERNET ADVISOR kann sowohl mit einem Computer als auch mit Smartphones oder Tablets verwendet werden.

Folgenden Kapitel geben Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten im WATERNET ADVISOR.

Login und Usermanagement

Modell

Ansicht

Szenarien

Um einen kurzen Überblick zum WATER NET ADVISOR zu ermöglichen, sehen Sie hier die Benutzeroberfläche mit Beschriftung der wichtigsten Features. Beachten Sie, dass sich die Oberfläche automatisch an die Bildschirmgröße des verwendeten Geräts (PC, Smartphone, Tablet) anpasst.

Kartenansicht

Inhalt mit Modell- und GIS-Layer

Information zu dem ausgewählten Element

Analyse (z.B. Netzbearbeitung, hydraulische Simulation, Löschwasserberechnung, etc.)

Ein- oder Ausblenden von Teilfenstern der Benutzeroberfläche (z.B. Analyse- oder Inhaltsfenster)

Einstellungen (z.B.Sprache, Benutzerprofileinstellungen)

Auswahl auf Modelle, Szenarien und Kartenansicht

Am Smartphone ändert sich die Ansicht und Position der Features entsprechend, um dennoch eine einfache und übersichtliche Handhabung zu gewährleisten.