Ergebnisse 2D Oberfläche

Menüpunkt: Konfiguration > Ergebnis-Einstellungen > Ergebnisdateien
Handbuch: MIKE URBAN+ 2D Overland User Guide, section 9.1: Result Files

Bei der gekoppelten Simulation mit Kanalnetz und 2D Oberfläche werden mehrere Ergebnisdateien erzeugt:

Ergebnisse des Kanalnetzes

Ergebnisse der 2D Oberfläche

Ergebnisse der Kopplung

Ergebnisse des Kanalnetzes

Bei der gekoppelten Berechnung werden die Ergebnisse der reinen Kanalnetzberechnung um folgende Hauptergebnisse ergänzt. Diese Ergebnisse müssen nicht extra ausgewählt werden.

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Node Discharge to Surface	Knoten
Node Diverted Runoff to Surface	Knoten
Node Water Level of Coupled Model	Knoten

Dynamische Ergebnisse 2D Oberfläche

Die Ergebnisdatei des hydrodynamischen Berechnung an der 2D Oberfläche heißt in der Regel *2D_overland.dfs2 oder *2D_overland.dfsu. Sie enthält immer die Hauptergebnisse und kann mit zusätzlichen Ergebnissen ausgestattet werden.

Hauptergebnisse

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Water level	2D-Elemente
Water depth	2D-Elemente
Current speed	2D-Elemente
U velocity	2D-Elemente
V velocity	2D-Elemente

Zusätzliche Ergebnisse

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Current direction	2D-Elemente
CFL number	2D-Elemente
Element area	2D-Elemente
Precipitation	2D-Elemente
Evaporation	2D-Elemente
Drag coefficient	2D-Elemente
Bed shear stress	2D-Elemente
Eddy viscosity	2D-Elemente
P flux	2D-Elemente
Q flux	2D-Elemente

Maximalwerte 2D Oberfläche

Die Ergebnisdatei mit den Maximalwerten der hydrodynamischen 2D-Berechnung heißt in der Regel *2D_Flood_Statistics.dfs2 oder *2D_Flood_Statistics.dfsu.

Result item	Ergebnis	Raumbezug	Kommentar
Maximum water depth	2D-Elemente
Time of maximum water depth	2D-Elemente
Maximum current speed	2D-Elemente
Time of maximum current speed	2D-Elemente
Duration of depth above threshold	2D-Elemente

Zeitserie der Wasserbilanz

Die Wasserbilanz summiert je Zeitschritt über die gesamte 2D Oberfläche, und hat daher keinen 2D-Raumbezug. Sie heißt in der Regel *2D_Volume_balance.dfs0. Sie enthält immer folgende Zeitreihen: