2D Niederschlag und Evaporation

⯇ Zurück zu Modellelemente Fließgewässer und 2D-Oberfläche

Menüpunkt: Editoren > Randbedingungen > 2D Niederschlag und Evaporation
Handbuch: MIKE+ 2D Overland User Guide, section 4.3: 2D Precipitation and Evaporation

Einleitung

Niederschlag lässt sich in MIKE+ direkt auf die 2D-Oberfläche aufbringen (andere Möglichkeiten wären: Zufluss über hydrologische Einzugsgebiete, die ans Kanalnetz angeschlossen sind; Zufluss von außen zum Rand der 2D-Oberfläche). Parallel dazu kann auch eine Verdunstung angesetzt werden.

Dialogfeld

Definition type

Precipitation and Evaporation: Die Verdunstung wird separat ausgewiesen.

Net precipitation: Die Verdunstung wird nicht separat ausgewiesen.

Niederschlag festlegen – Tab "Pecipitation"

Feld	Erklärung
Precipitation type	• None • Constant • Varying in time • Varying in domain and time
Precipitation details: Constant
Precipitation intensity	Konstante Niederschlagsintensität
Gradual start up	wenn angehakt: Niederschlagsintensität steigt von 0 auf konstanten Wert
Time	Zeit, die es von 0 bis zum konstanten Wert dauert
Precipitation details: Varying in time oder Varying in domain and time
File	Wenn "Varying in time": Pfad zur Zeitserie *.dfs0 Wenn "Varying in domain and time": Pfad zur Zeitserie *.dfs2 oder *.dfsu
Item	Spalte innerhalb der Zeitserie

Verdunstung festlegen – Tab "Evaporation"

Feld	Erklärung
Evaporation type	• None • Constant • Varying in time • Varying in domain and time

Rest sinngemäß wie "Precipitation".

Technische Details

Format der *.dfs0-Datei

Wenn man einen Regen ohne räumliche Differenzierung benötigt, verwendet man das Zeitserienformat *.dfs0. MIKE+ 2D Overland akzeptiert ausschließlich folgende Einstellungen in der *.dfs0-Datei:

Item Type: Precipitation Rate

TS Type: Instantaneous1) Andere TS Type wie "Mean Step Accumulated" werden nicht akzeptiert.

Räumlich verteilten Niederschlag in *.dfs2 erzeugen

(1) In der dfs0 Datei mehrere Zeitserien erstellen

Equidistant Time Series

Item Type: Precipitation Rate

TS Type: Mean Step Accumulated

Jeder Regenreihe wird durch ihre Spaltennummer identifiziert.

(2) Im GIS einen Raster-Layer mit Integer-Werten erstellen und die Spaltennummer dort eintragen, wo die entsprechende Regenreihe angewendet werden soll.

(3) In MIKE Zero den Raster-Layer nach dfs2 konvertieren und unter Edit --> Items den "Type" auf "Grid Codes" setzen und "Unit" auf "Integer" setzen.

(4) In MIKE Zero in der MIKE SHE Toolbox File Converter --> dfs2+dfs0 to dfs2 aufrufen

Input Time Series = Regen dfs0 Datei

Input Grid Data = dfs2 Datei mit Grid Codes

Output Grid Data = Kombinierte dfs2 Datei mit den Zeitschritten und Regenintensitäten

Execute und Finish (Kann sein, dass keine Meldung erscheint).