Schieber

⯇ Zurück zu Modellelemente Siedlungsentwässerung \⯈

Menüpunkt: Editoren > Netz > Schieber
Handbuch: Collection System User Guide, section 3.6 Orifices

Einleitung

In MIKE+ wird ein Schieber über eine Funktion definiert, mit der der Durchfluss Q zwischen zwei Knoten geregelt wird. Ein Schieber kann in MIKE+ auch mit einer steuerbaren Klappe versehen werden, um unterschiedliche Öffnungsweiten abzubilden.

Dialogfeld

Ein Schieber benötigt 2 Knoten, außer es wird mit einem freien Auslauf definiert. wenn Sie einen Ausgangsknoten (From node) und einen Abschlussknoten (To node) angeben, wird ein Schieber zwischen zwei Knoten erstellt.

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Eingabe zwingend erforderlich.
Vom Knoten (FromNodeID)	KnotenID auf der ständig durchflossenen Seite des Schiebers
Zum Knoten (ToNodeID)	KnotenID auf der Abflussseite des Schiebers

Register Geometrie

Hier können Sie die geometrische Form des Schiebers definieren. Sie können zwischen Kreisprofil, Sonderprofil und Rechteck als Typ wählen.

Nach der Wahl, um welchen Typ Schieber es sich handelt, müssen Sie die Geometrie näher definieren, wie hier anhand eines rechteckigen Querschnitts gezeigt ist:

Feld	Erklärung
Typ (TypeNo)	Verschiedene Typen stehen zur Auswahl: 1 - Kreisprofil 2- Sonderprofil 3 - Rechtecksprofil
Durchmesser (Diameter)	Nur bei Schiebertyp "Kreisprofil" Durchmesser des vollständig geöffneten Kreisprofils in [m]
Höhe (Height)	Nur bei Schiebertyp "Rechtecksprofil" Höhe des vollständig geöffneten Schiebers in [m]
Breite (Width)	Nur bei Schiebertyp "Rechtecksprofil" Breite des vollständig geöffneten Schiebers in [m]
Abflusskoeffizient (DischargeCoeff)	Abflusskoeffizient K
Sohlhöhe (InvertLevel)	Sohlhöhe in [m]
Sonderprofil (CrsID)

Was für die Tabelle zu lang ist, kann man hier ausführlicher beschreiben.

Falls die Technischen Details zu lang würden, sollte man eine eigene Seite erstellen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt