Parameter Zeit-Fläche

⯇ Zurück zu Editoren in der Siedlungsentwässerung
Weiter nach Einzugsgebiete ⯈

Menüpunkt: Editoren > Einzugsgebiete > Parameter Zeit-Fläche
Handbuch: Collection System User Guide, section 4.2.1: Time-Area Method (A)

Einleitung

Die Zeit-Flächen-Methode (Modell A) ist ein einfaches Oberflächenabflussmodell mit minimalen Datenanforderungen. Die Abflussberechnung basiert auf einer einfachen Behandlung hydrologischer Verluste und der Abflussführung durch die sogenannte Zeit-Flächen-Kennlinie.

Dialogfeld