CS-Engine-Konfiguration

⯇ Zurück zu Menüs und Werkzeuge Siedlungsentwässerung

Menüpunkt: Simulation > CS-Engine-Konfiguration
Handbuch: MIKE URBAN+ Collection System User Guide, section 9.6 Controlling the LTS computations
Handbuch: MIKE 1D Reference Manual, section D.3 dhiapp.ini File Settings

Einleitung

Diese Konfiguration enthält sehr spezielle Einstellungen, welche die normale Benutzeroberfläche überfrachten würden. In MIKE URBAN classic waren ähnliche Einstellungen in der Datei dhiapp.ini gespeichert, allerdings bestand die Gefahr, dass die Datei bei der Weitergabe oder Archivierung des Projekts übersehen wird.

Daher sind diese speziellen Einstellungen nun Teil der Projektdatenbank.

Einstellungen aus früheren Projekten können aus der dhiapp.ini geladen werden.

Konfigurationselemente

General

Parameter	Erklärung
MAX_LOG_FILE	Maximum number of backups of html error log file. Log files are rolled over so that older log files are kept. This is the maximum number of old log files that are stored. (Default = 3)

MIKE1DHD

Bereich	Parameter	Erklärung
BRANCH_MIN_H_ABS
BRANCH_MIN_H_REL
BRANCH_MIN_L
CRS_EXTRAPOLATION
CRS_EXTRAPOLATION_ANGLE
CRS_EXTRAPOLATION_HEIGHT_F ACTOR
ENHANCED_CONVECTIVE_SUPPRESSION
ENHANCED_FROUDE_EXP
ENHANCED_FROUDE_MAX
FLOODLIMIT
IMPLICIT_ORIFICE
IMPLICIT_PRESSURE_PUMP
IMPLICIT_PUMP
IMPLICIT_VALVE
IMPLICIT_WEIR
LTS	INCLUDE_DTMINMAX_IN JOBLIST	Aktivieren von INCLUDE_DTMINMAX_IN_JOBLIST schreibt den minimalen und maximalen Zeitschritt in jeden Job. Durch nachträgliches Bearbeiten des minimalen und maximalen Zeitschritts können Sie sicherstellen, dass ein schwieriger Job mit kleineren Zeitschritten modelliert wird, als für die restlichen Jobs erforderlich ist. (Standardeinstellung = AUS)
LTS	LTS_DISCHARGE_THRESHOLD
LTS	LTS_FAILEDJOB_MAX_REDO_COUNT	Anzahl der Versuche, mit der ein fehlgeschlagener Job wiederholt wird (Standard = 1). Siehe auch LTS_FAILEDJOB_TIME_STEP_REDUCTION_FACTOR
LTS	LTS_FAILEDJOB_TIME_STEP_REDUCTION_FACTOR	Verminderung des Zeitschritts, falls ein Job fehlschlägt. (Standard = 0.5)
LTS	LTSJOBLIST_CREATOR_TYPE	TYPE = 0: Berücksichtigt Trockenwetterabfluss (Zuflüsse aus Randbedingungen) nur wenn es regnet. Effizientere Einstellung, wenn die Joblisten-Kriterien auf Niederschlagsabfluss abzielen. TYPE = 1: Berücksichtigt Trockenwetterabfluss (Zuflüsse aus Randbedingungen) auch zwischen den Regenereignissen. Verlangsamt die Erstellung der Jobliste, ist aber wichtig, wenn andere Zuflüsse als Regen wichtig sind. (Standard = 0)
LTS	LTSJOBLIST_DFSO
LTS	LTSJOBLIST_INFLOW_TIMESERIES
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_CATCHMENT_DISCHARGE
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_NAM
LTS	LTS_TIME_BEFORE_JOB_SURFACE
LTS	MINHOURSBETWEENRAINS
NODE_SLOT_WIDTH
NON_RETURN_VALVE_STARTUP_PERIOD
RESERVOIRHEIGHT
RESERVOIRWIDTHFACTOR
RM_CONV_F ACTOR
STRUCTURE_DELHS
STRUCTURE_MAXITERSTRUCT
STRUCTURE_ZETAMIN
THRESHOLD_DEPTH_DELH
TIME_CENTERING_DELTA
VRAINZERO

MIKE1DRunoff

Parameter	Erklärung
IntegratedHorton
NL_CONCEPT_DRYDEPTH
RUNOFF_A_INITOSS_RECOVER
RUNOFF_B_DRYDEPTHMM
RUNOFF_B_EVAPORATION
RUNOFF_B_INITOSS_RECOVER
RUNOFF_B_LOW_FLOW
RUNOFF C INITOSS RECOVER

TimeStepControl

Parameter	Erklärung
Crosscheck
CrossLowDepthLimit
MaxCourant
MaxVarCrossConstant
QacceptLimitRel
QlowLimitM3s
WaterLevDiffMaxRel