Zonen

⯇ Zurück zu Modellelemente Wasserversorgung

Menüpunkt: Editoren > Zonen
Handbuch: Water Distribution User Guide, section 4.1.1: Zones

Einleitung

Ein oder zwei Absätze, die die Seite kurz umreißen.

Dialogfeld

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID; Textfeld, maximal 40 Zeichen
Zonentyp (TypeNo)	0 – DMA-Zone (Standardwert in neuen Datensätzen) 1 – Druckzone 2 – Bedarfszone 3 – Region 4 – Ortsteil 5 – Andere
Auswahl (RangeSelection)	Verweis auf eine bestimmte Auswahl laut Auswahlmanager
Einwohner (Population)	Anzahl der Einwohner; dient nur als Bezugswert, wird nicht direkt weiterverwendet
Bedarf (Demand)	Wasserbedarf in der Zone; kann mit dem Werkzeug "Bedarfsaufteilung" den Knoten oder Rohren zugewiesen werden.

Register „Geometrie“

xxxx

Feld	Erklärung

Technische Details

Generate – Zone IDs from pipes

Die folgenden zwei Schritte führt das Werkzeug durch, wenn die Zonen neu generiert werden:

(1) erstellt für jede Zone, die im Editor Rohre vorkommt, einen neuen Zeile hier im Zonen-Editor

(2) erstellt für jede Zone aus Schritt (1) eine neue Auswahl im Auswahl-Editor, welche die entsprechenden MUIDs der Rohre auflistet. Die Auswahlen werden standardmäßig selection_0, selection_1 etc. benannt.

Wenn die Zonen bereits existieren und nur die Auswahl der Rohre aktualisiert werden soll, ist folgendes zu beachten:

Falls im Zonen-Editor Zonen mit gleichem Namen und gleichem Typ existieren, werden sie nicht verändert, das heißt auch ergänzende Angaben wie Verbrauch bleiben erhalten.

Die im Zonen-Editor verbundenen Auswahllisten werden sehr wohl verändert, und zwar werden alle Elemente unter mw_Pipe neu eingelesen.

Weiterführende Links

Hintergrundwissen, Literatur, entweder im Wiki oder auf externen Seiten im WWW.

Offene Punkte

erster offener Punkt

zweiter offener Punkt