res2shp

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Installation

Eine Installation ist nicht erforderlich. Die Dateien DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe, GeoAPI.dll, NetTopologySuite.dll und NetTopologySuite.IO.GeoTools.dll müssen im gleichen Verzeichnis gespeichert sein.

Syntax

DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:value shapefilename:value shapefilefieldname:value destination:value resulttype:value timestepnumber:value fieldstocopy:value1|value2..

Beispiele

DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe resfilename:C:\Test\OevreEiker-2011-2-Uke-KSNberegninger.res destination:C:\Test\Results shapefilename:C:\Test\ShapeFiles\Junctions.shp resulttype:3 "starttime:10/01/2014 15:00:00" fieldstocopy:Asset
..\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe "resfilename:..\Modell\Ergebnisse\s05_stationaer.res" "destination:..\Modell\RohreDurchfluss" "shapefilename:..\Modell\shp\Pipes.shp" resulttype:5

Parameter

Parameter müssen mit doppelten Anführungszeichen eingefasst werden, wenn sie Sonderzeichen (Leerzeichen, Pfeifensymbol) enthalten.

Alle Pfade beziehen sich auf die .bat-Datei. Folgende Pfadangaben sind möglich:

Absoluter Pfad: e:\Haupt\Arbeit\Unter

Relativer Pfad: ..\..\DHI.DBM.ScenarioManagement\Deployment\Bin\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp.exe

resfilename

Pfad zur *.res-Datei welche die Ergebnisse, die dargestellt werden sollen, enthält.

"resfilename:D:\ViennaRealtime\Model\Online\Data\TEMP.res"

shapefilename

Pfad zur Shape-Datei welche die geometrischen Informationen enthält.

"shapefilename:D:\Inetpub\wwwroot\DSS\UserFiles\Vienna\Blau\resToshp\pipes.shp"

shapefilefieldname

Feld der Shape-Datei, das zum Verbinden mit res-Datei herangezogen wird. Falls nicht spezifiziert, wird das Feld MUID angenommen.

destination

Pfad zum Verzeichnis, unter dem die Ergebnis-Shape-Datei gespeichert wird. Falls das Verzeichnis noch nicht existiert, wird es automatisch erstellt.

"destination:E:\jtr\temp\EPANET\DHI.DBM.Tools.EPANETToShp\ResultsPipes"

resulttype

resulttype:5

Die möglichen Ergebnistypen sind

Element	resulttype	Erklärung
Knoten1) gemeint sind Knoten und Behälter	1	Verbrauch
2	Druckniveau
3	Druck
4	Wasserqualität
Leitung2) gemeint sind Rohre, Pumpen und Ventile	5	Durchfluss; ist negativ, wenn entgegen der Definitionsrichtung der Leitung
6	Fließgeschwindigkeit
7	Druckverlust pro 1000 Längeneinheiten
8	Mittlere Wasserqualität
9	Statuscode
10	bei Rohren: Rauhigkeit bei Pumpen: Drehzahl bei Ventilen: Einstellung
11	Reaktionsrate
12	Rohrreibungszahl
13	absoluter Durchfluss; Geometrie wird invertiert, sodass Fließrichtungspfeile immer stimmen

starttime

Wenn eine starttime definiert ist, wird jeder Zeitschritt in eine separate Shape-Datei exportiert.

Der Parameter muss im (amerikanischen) Format MM/TT/JJJJ hh:mm:ss angegeben sein.

Die starttime legt den Dateinamen des ersten Zeitschrittes fest. Die weiteren Dateinamen ergeben sich aus der Schrittweite des Berechnungsergebnisses. Um Konventionen für Dateinamen nicht zu verletzen, werden die Dateien immer folgendermaßen benannt: JJJJ-MM-DD hh-mm-ss.shp

"starttime:10/01/2014 15:00:00"

Beispiel für die Ergebnisdateien???

timestepnumber

Wenn weder timestepnumber noch starttime angegeben sind, wird jeder Zeitschritt ausgegeben mit der Zeitschrittnummer als Dateinamen: 0.shp, 1.shp, 2.shp etc. Der erste Zeitschritt hat die Nummer 0.

Wenn timestepnumber:n angegeben ist, wird nur der n-te Zeitschritt exportiert. Die Shape-Datei heißt einheitlich "output.shp". Der erste Zeitschritt hat die Nummer n=1, der zweite die Nummer n=2, etc.

timestepnumber:10

fieldstocopy

fieldstocopy definiert welches Feld von der Shape-Datei in die Ergebnisdatei übertragen wird. Durch Verwendung von | kann die Liste auf eine beliebige Anzahl von Feldern erweitert werden. Wird versucht Felder zu kopieren, die nicht vorhanden sind, stürzt EPANET2shp ab

fieldstocopy:Asset

"fieldstocopy:Asset|Diameter"

Offene Punkte

EPANET2shp stürzt ab wenn man bei stationär berechneter res-Datei einen späteren Zeitschritt abfragt (z.B.: timestepnumber:10)

Credits? https://github.com/NetTopologySuite/NetTopologySuite/wiki

Welche Einheiten haben die Ergebnistypen?