Ergebnisvergleich (nur für MOUSE)

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Der Befehl "Ergebnisvergleich" funktioniert nur mit MOUSE-Ergebnissen.

Model Manager Handbuch

Es ist möglich, Ergebnisse zu vergleichen, die für das gleiche Netzwerk berechnet werden. Der Vergleich subtrahiert im Wesentlichen die Ergebnisse voneinander, wobei ein Differenzplot auf den Lageplan oder in die Zeitreihe gezeichnet wird. Um Ergebnisse zu vergleichen, ist folgendes zu tun:

Simulation zweimal mit verschiedenen Eingangsdaten durchführen – aber nicht mit Differenzen im physischen Modell.

Ergebnisse|Ergebnisvergleich betätigen und die relevanten Ergebnisdateien für den Vergleich wählen, siehe Abbildung 19.251.

Nach der Wahl des Dateityps und der ersten infrage kommenden Ergebnisdatei, z.B. „MOUSE Results“, erscheint der normale Auswahldialog für Ergebnisdateien – nach Drücken von <OK> lädt er die Ergebnisdatei und sofort danach öffnet er den Dialog zum Laden in die zweite Ergebnisdatei.

Nach dem Laden in die zweite Ergebnisdatei ist Ergebnisse|Ergebnislayer hinzufügen zu betätigen, um den Vergleich zum Lageplan hinzuzufügen, oder Ergebnisse|Zeitserie öffnen ist zu wählen, um den Vergleich in der Zeitreihe darzustellen. Auf dem aufscheinenden Ergebnisauswahldialog ist der Ergebnisdateityp zu wählen, der mit „Comp“ (für comparison/Vergleich) beginnt und daran anschließend den ersten Ergebnisdateinamen zeigt, siehe ein Beispiel in Abbildung 19.252.

Danach ist der Datentyp zu wählen, mit dem verglichen werden soll. Der Vergleich nimmt einen Wert von der ersten Ergebnisdatei und subtrahiert den korrespondierenden Wert der zweiten Ergebnisdatei. Diese Differenz wird danach als Plot dargestellt.