Parameter Kinematische Welle (B)

Infiltration nach Horton

Versickerungsrate zum Zeitpunkt t

Anfangswert der Versickerungsrate

Schwellwert der Versickerungsrate

Abnahmekoeffizient

Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12