Parameter Kinematische Welle (B)

Parametersatz -DEFAULT-

Der Parametersatz -DEFAULT- wird von MIKE URBAN angelegt und standardmäßig für neue Einzugsgebiete verwendet. Falls Sie mit den Inhalten von -DEFAULT- nicht zufrieden sind, legen Sie zur Sicherheit einen neuen Parametersatz an, statt die Werte in -DEFAULT- zu ändern. Es könnte nämlich passieren, dass die Einträge in -DEFAULT- bei einem zukünftigen Upgrade auf eine neue Datenbankversion zurückgesetzt werden.

Infiltration nach Horton

Versickerungsrate zum Zeitpunkt t

Anfangswert der Versickerungsrate

Schwellwert der Versickerungsrate

Abnahmekoeffizient

Schmitt und Illgen (2001): Abflussbeiwerte in der Bemessung und Abflusssimulation von Entwässerungsanlagen, KA - Wasserwirtschaft, Abwasser, Abfall 2001 (48) Nr. 12