Lageplan aus ArcGIS nach CAD exportieren

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

ArcGIS

Export to CAD-Tool ist steht in allen Ausbaustufen von ArcGIS (Basic, Standard und Advanced) zur Verfügung.

Damit ArcGIS-Label in AutoCAD-Text umgewandelt werden können, müssen die Label zuvor in eine Geodatabase-Annotation umgewandelt werden.

Gegenüberstellung der Inhalte:

ArcGIS	AutoCAD
Punkte	???
Polylinien	Linien
Polygone	???
Annotation	Text

Letztes Post auf Export to Cad with attributes erklärt die Zusammenhänge ganz gut.

Offizielle Dokumentation:

ArcGIS Desktop: Exporting features to CAD drawings (Erklärung des Arbeitsablaufs)

ArcGIS Desktop: Export to CAD (Dokumentation des des Tools)

ArcGIS Pro: Export to CAD (Dokumentation des des Tools)

ArcGIS for AutoCAD

Kostenloses Plug-in für AutoCAD, welches die als xrecords gespeicherten Attribute in AutoCAD lesbar macht. So können auch Linienstärken und Farben angepasst werden.

ArcGIS for AutoCAD

BricsCAD

Spatial Manager™ for BricsCAD (BricsCAD Third Party Applications)

Spatial Manager Website