Info-Werkzeug

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Letzte Änderung mit MIKE Urban Version 2009 SP5.

Dialogfeld

Technische Details

Bei Haltungen bezieht sich das Info-Werkzeug in der Spalte "Wert", und in den Spalten "Minimum" und "Maximum" auf den Wert des Gitterpunktes, der dem Von-Knoten am nächsten liegt. Das betrifft alle Ergebnistypen, also Wasserspiegel, Durchfluss, Geschwindigkeit, bis hin zum Füllungsgrad.

Bei Haltungen mit Rückstau, mit Gegengefälle oder bei gegen die Fließrichtung definierten Haltungen kann es durchaus vorkommen, dass sich der Maximalwert nicht am oberen Ende der Haltung befindet.

Wenn man mit der MOUSE-Zusammenfassung vergleicht, kann das zur Verwirrung führen. Die MOUSE-Zusammenfassung zieht nämlich alle Gitterpunkte entlang einer Haltung heran, um das Maximum zu berechnen.

Der von der Funktion her vergleichbare Ergebnis-Browser in MIKE Urban zeigt übrigens die Ergebnisse des der Mitte am nächsten liegenden Gitterpunktes an (wenn es zwei davon gibt wählt es den oberen der zwei).

Das Info-Werkzeug ist als schnelles Hilfe gedacht. Genauere Analysen führt man im Lageplan, im Längenschnitt oder in den Zeitserien durch, die ja auf alle Gitterpunkte zugreifen können.

(Siehe F0255)