Editor Straßeneinläufe

Menüpunkt: MOUSE > Straßeneinläufe
Handbuch: MIKE URBAN Collection System User Guide, section 3.7 Stormwater Inlets
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2016 SP3.

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

"These are used to simulate the interaction between the surface hydraulic system and the underground system, both modelled as 1D conduit network. Advantage of stormwater inlets is that they provide a more accurate calculation of actual exchange flows between the surface and underground system than it is a case with simple orifice or weir functions. This is, however, only true if each individual inlet is actually modelled, i.e. without lumping several physical inlets into one conceptual inlet."