Daten senden

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Menüpunkt: Werkzeuge > Daten senden
Handbuch: MIKE URBAN Model Manager User Guide, section 10.3: Transferring data between ‘CS Asset’, ‘MOUSE’ and ‘SWMM5’
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2014 SP1

Es ist möglich, Daten zwischen, MOUSE, SWMM5, EPANET und den beiden Anlagenmodellen zu übertragen. Beispielsweise hilft Ihnen das, wenn Sie die Daten zuerst in das Anlagenmodell importieren und von dort in das hydraulische Modell weitergeben möchten.

Dabei können Sie aus vier verschiedenen Übertragungsarten wählen, siehe auch Import-Export Übertragungsarten.

Ersetzen

Hinzufügen

Aktualisieren und Hinzufügen

Aktualisieren

Werkzeug	berücksichtigt folgende Elemente
Von MOUSE nach Anlagen	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von SWMM nach Anlagen	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von EPANET nach Anlagen	Rohre, Pumpen, Ventile, Behälter
Von Anlagen nach MOUSE	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von Anlagen nach SWMM	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von Anlagen nach EPANET	Rohre, Pumpen, Ventile, Behälter
Von MOUSE nach SWMM	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre, Tabellen, Einzugsgebietsdaten, Projektdaten
Von SWMM nach MOUSE	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre, Tabellen, Einzugsgebietsdaten
Von Bedarf nach MOUSE Frachten	Wasserzähler

Hinter dem Werkzeug steht letztendlich wieder eine Import-Funktion. Wenn Sie sich mit den Details auseinandersetzen möchten, finden Sie die komplette Import-Konfiguration in der Datei:

c:\Program Files (x86)\DHI14\MIKE URBAN\Cfg\muIOInternal.xml