Daten senden

Dieser Artikel wird momentan überarbeitet. Wichtige Teile können fehlen oder sogar falsch sein. Bitte diesen Artikel nicht als Anleitung für Problemlösungen benutzen!

Menüpunkt: Werkzeuge > Daten senden
Handbuch: MIKE URBAN Model Manager User Guide, section 10.3: Transferring data between ‘CS Asset’, ‘MOUSE’ and ‘SWMM5’
Letzte Änderung mit MIKE URBAN Version 2014 SP1

Hinter dem Werkzeug steht letztendlich wieder eine Import-Funktion. Wenn Sie sich mit den Details auseinandersetzen möchten, finden Sie die komplette Import-Konfiguration in der Datei:

c:\Program Files (x86)\DHI14\MIKE URBAN\Cfg\muIOInternal.xml

Werkzeug	berücksichtigt folgende Elemente
Von MOUSE nach Anlagen	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von MOUSE nach SWMM
Von SWMM nach MOUSE	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre, Tabellen und Einzugsgebietsdaten
Von SWMM nach Anlagen	Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre
Von Anlagen nach MOUSE
Von Anlagen nach SWMM
Von Bedarf nach MOUSE Frachten

Von SWMM nach MOUSE

Berücksichtigt werden: Schächte, Haltungen, Pumpen, Schieber, Wehre, Tabellen und Einzugsgebietsdaten.