Ergebnistypen

Ergebnistypen Wasserversorgung

Englisch	Deutsch	Erklärung	typische Einheiten	Einheit Nr.
Ergebnisse für Knoten und Behälter
Node: Demand	Bedarf	Summe aller Bedarfsarten in einem Knoten positiver Wert: Entnahme negativer Wert: Einspeisung gilt genauso für Behälter und Reservoire	l/s, m3/d
Node: HGL	Druckniveau	absolute Höhe der Drucklinie	müA 1) Meter über Adria
Node: Pressure	Druck	Druck bezogen auf die Leitungshöhe = Druckniveau - Knotenhöhe	mWS 2) Meter Wassersäule , bar
Node: Tap Pressure3) Berechnung über den Ergebnismanager	Druck im obersten Stockwerk	= Druck - Gebäudehöhe	mWS, bar
Ergebnisse für Rohre
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	l/s, m3/h
Link: Absolute Flow3)	Absoluter Durchfluss	ist auch dann positiv, wenn er gegen die Definitionsrichtung einer Leitung gerichtet ist	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	Absolutwert	m/s
Link: Absolute Velocity3)	Absolute Fließgeschwindigkeit	nachdem die Velocity selbst immer positiv ist, scheint diese abgeleitete Größe eher sinnlos zu sein	m/s
Link: Headloss/1000	Druckgefälle	Absolutwert = Druckverlust/Leitungslänge	m/km
Link: Headloss3)	Druckverlust	mWS, bar
Ergebnisse für Pumpen
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung der Leitung negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung der Leitung	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	immer 0	m/s
Link: Headloss/1000	Förderhöhe	negatives Vorzeichen = Saughöhe - Druckniveau	mWS
Link: Setting	relative Drehzahl	nur bei drehzahlgeregelten Pumpen interessant	[ ]
Ergebnisse für Ventile
Link: Flow	Durchfluss	positiver Wert: Fließrichtung wie Definitionsrichtung des Ventils negativer Wert: Fließrichtung entgegen der Definitionsrichtung des Ventils	l/s, m3/h
Link: Velocity	Fließgeschwindigkeit	Absolutwert	m/s
Link: Headloss/1000	Druckverlust	Absolutwert (???)	mWS